{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["TRGOTRANS","PONUDBA NOVA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TRGOTRANS","index":0,"n_rows":365,"n_cols":7,"rows_kept":365,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ELEKTROINSTALACIJE",null,null,"TRR : 04441-0112034284"]
["Trošt Damijan s. p.",null,null,"Tel. 05-36 80 260"]
["Ob Hublju 8",null,null,"FAX. 05-36 80 261"]
["5270 Ajdovščina",null,null,"GSM 031 645 400"]
[]
[]
[]
["TRGO-TRANS d.o.o.",null,null,"PONUDBA "]
["USTJE 72 C",null,null,"štev. :  01/2007"]
[]
["5270   Ajdovščina",null,null,"Datum :     05. 01. 2007"]
[]
[]
[]
[]
["4.5.12. POPIS MATERIALA IN DEL"]
[]
["V popisu je upoštevana dobava in montaža."]
[]
["4.5.12.1. N.N. RAZVOD IN  STIKALNI BLOKI"]
[]
["1.","Izdelava dovodne linije  od razdel.omare RO  s "]
[null,"s kablom PP00-Y 5x16mm2, položenim v ceveh Stigmaflex "]
[null,"SCX 110mm. Priklop kabla na fasadi in v RO, namestitev "]
[null,"ažurirane enopolne sheme in oznake na kabelj.","m",20,null,9.08,181.6]
[]
["2.","Priključna merilna omara PMO tip PREBIL PMO3/NG IP55, nameščena na fasadi"]
[null,"objekta pri delavnici; dim. 450x900x200mm z naslednjo opremo:",null,1,null,167.85,167.85]
["-","trifazni števec 20-60A - 400V delovne energije kWh","kos",1,null,164.83,164.83]
["-","glavna varovalka - tarifni odklopnik 35A-3f kpl. ","kos",1,null,229.51,229.51]
["-","rele II. tarifa - 230V","kos",1,null,19.99,19.99]
["-","katodni odvodnik prenapetosti 0,5kV-15kA","kos",3,null,41.73,125.19]
["-","zbiralka Pe","kos",1,null,29.21,29.21]
["-","zbiralka N ","kos",1,null,29.21,29.21]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami","kpl",1,null,42.8,42.8]
[]
[{"$nulls":6},808.5900000000001]
[]
["3.","Stikalni blok R-G,  kovinski nadometni IP 43; lahko je tipski z dimenzijami"]
[null,"dim: 1200x1200x200mm z naslednjo opremo:","kos",1,null,1126.69,1126.69]
["-","glavno stikalo  vgradno 63A kpl.","kos",1,null,108.29,108.29]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C25A","kos",3,null,22.12,66.36]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",9,null,22.12,199.08]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",5,null,7.24,36.2]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",11,null,7.24,79.64]
["-","avtomatski odklopnik KZS 16/0,03A","kos",2,null,37.35,74.7]
["-","prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f","kos",1,null,78.87,78.87]
["-","bistabilni rele vgradni 1f - 16A tip Hager ali podobni","kos",1,null,20.83,20.83]
["-","luxomat vgradni tip Finder ali podobni, 230V, kpl.s sondo","kos",1,null,50.03,50.03]
["-","stikalo vgradno 1f-16A  0,1,2","kos",2,null,20.45,40.9]
["-","stikalo vgradno 1f-16A  0,1","kos",1,null,18.06,18.06]
["-","vrstne sponke VS 16","kos",3,null,2.98,8.94]
["-","vrstne sponke VS 6","kos",30,null,2.02,60.6]
["-","zbiralka Pe","kpl.",1,null,65,65]
["-","zbiralka N ","kpl.",1,null,65,65]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano na napajalnih zbiralkah, ožičeno in opremljeno z "]
[" ","napisnimi tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1,null,85,85]
[null," "," "]
[{"$nulls":6},2184.1899999999996]
[]
["4.","Stikalni blok R-P (pritličje) - podometni tip GW 40609 IP40 ali enakovreden, "]
[null,"dim: 465x505x85 mm z naslednjo opremo:","kos",1,null,75.24,75.24]
["-","glavno stikalo 40 A vgradno","kos",1,null,25.3,25.3]
["-","prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f","kos",1,null,78.87,78.87]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",1,null,22.12,22.12]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",8,null,7.24,57.92]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",6,null,7.24,43.44]
["-","avtomatski odklopnik KZS 16/0,03A","kos",1,null,37.35,37.35]
["-","stikalo vgradno 1f-10A  0,1","kos",4,null,18.06,72.24]
["-","vgradna tedenska ura 230i (opcija)","kos",1,null,54.6,54.6]
["-","vrstne sponke VS 6","kos",30,null,2.02,60.6]
["-","zbiralka Pe","kpl.",1,null,29.5,29.5]
["-","zbiralka N","kpl.",1,null,29.5,29.5]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi "]
[" ","tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1,null,45,45]
[]
[{"$nulls":6},631.6800000000001]
[]
["5.","Stikalni blok R-N (nadstropje) - podometni tip GW 40609  IP 40 ali enakovreden, "]
[null,"dim: 465x505x85 mm z naslednjo opremo:","kos",1,null,75.24,75.24]
["-","glavno stikalo 40 A vgradno","kos",1,null,25.3,25.3]
["-","prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f","kos",1,null,78.87,78.87]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",1,null,22.12,22.12]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",8,null,7.24,57.92]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",6,null,7.24,43.44]
["-","avtomatski odklopnik KZS 16/0,03A","kos",1,null,37.35,37.35]
["-","stikalo vgradno 1f-10A  0,1","kos",4,null,18.06,72.24]
["-","vgradna tedenska ura 230i (opcija)","kos",1,null,54.6,54.6]
[null,"vrstne sponke VS 6","kos",30,null,2.02,60.6]
[null,"zbiralka Pe","kpl.",1,null,29.5,29.5]
[null,"zbiralka N","kpl.",1,null,29.5,29.5]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi "]
[" ","tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1,null,45,45]
[]
[{"$nulls":6},631.6800000000001]
[]
["6.","Stikalni blok R-PR (pralnica) - podometni inox IP 55,  vrata morajo imeti spodaj možnost,"]
[null,"da se zaprejo ,ko je priključen porabnik dim: 450x550x150 mm z naslednjo opremo:"]
[null,null,"kos",1,null,542,542]
["-","glavno stikalo 40 A vgradno","kos",1,null,25.3,25.3]
["-","diferenčno stikalo 40/0,03A 3f","kos",1,null,49.45,49.45]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",2,null,22.12,44.24]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",2,null,7.24,14.48]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",1,null,7.24,7.24]
["-","vtičnice 16A-3f vgradne","kos",2,null,15.61,31.22]
["-","vtičnice 16A-1f dvojne vgradne","kos",2,null,18.15,36.3]
[null,"vrstne sponke VS 6","kos",20,null,2.02,40.4]
[null,"zbiralka Pe","kpl.",1,null,35,35]
[null,"zbiralka N","kpl.",1,null,35,35]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi "]
[" ","tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1,null,45,45]
[]
[{"$nulls":6},905.63]
[]
[]
[null,"SKUPAJ  N.N. RAZVOD IN STIKALNI BLOKI:",{"$nulls":4},5343.37]
[]
["4.5.12.2. RAZSVETLJAVA"]
[]
[null,"Vse fluorescentne svetilke imajo elektronsko dušilko in ne potrebujejo starterja."]
[" ","Zaporedna številka pri svetilkah je oznaka svetilke v načrtu. Izvajalec lahko v dogovoru z"]
[" ","investitorjem dobavi enakovredne svetilke drugih proizvajalcev."]
[]
["1.","Nadgradna svetilka;3F LINDA IP65, + LZC reflektor"]
[null,"sijalka 2x58W, kpl.","kos",13,null,77.39,1006.07]
[]
["1a.","Kombin. Varnostna nadgradna svetilka;3F LINDA IP65, + LZC reflektor"]
[null,"sijalka 2x58W- varnostna avtonomija 1h., kpl.","kos",4,null,158.78,635.12]
[]
[2,"Nadgradna svetilka;za pisarne"]
[null,"sijalka 4x14W, kpl. ","kos",10,null,205,2050]
[]
["2a.","Kombin.varnostna nadgradna svetilka;za pisarne"]
[null,"sijalka 4x14W - varnostna avtonomija 1h., kpl.","kos",2,null,274,548]
[]
[3,"Stenska fluo. Svetilka (nad lijakom v sanitarijah)"]
[null,"sijalka 1x18W, kpl.","kos",4,null,34.9,139.6]
[]
[4,"Svetilka na fasadi po izbiri arhitekta, IP 65;"]
[null,"sijalka 1x70W-MH, kpl.","kos",5,null,113.35,566.75]
[]
["5.","Stropna svetilka ARES,IP 65 ali podobna; "]
[null,"sijalka 1x13W kpl. SIDE 51777","kos",6,null,75.8,454.79999999999995]
[]
["5a.","Varnostna stropna svetilka  s zašč.steklom, IP 54; "]
[null,"sijalka 1x13W; varnostna avtonomija 1h, kpl.","kos",4,null,107.69,430.76]
[]
["6.","Stropna svetilka ARES,IP 65 ali podobna; "]
[null,"sijalka 1x18W kpl. SIDE 51720","kos",1,null,75.8,75.8]
[]
["5a.","Varnostna stropna svetilka  s zašč.steklom, IP 54; "]
[null,"sijalka 1x18W; varnostna avtonomija 1h, kpl.","kos",1,null,107.69,107.69]
[]
["7.","Nadgradna svetilka;3F LINDA IP65,"]
[null,"sijalka 1x36W, kpl.","kos",3,null,63.04,189.12]
[]
["8.","Nadgradna svetilka pod napo; IP 65,"]
[null,"sijalka 1x18W kpl.","kos",1,null,105.4,105.4]
[]
["9.","Svetilka na drogu po dogovoru z investitorjem, IP 65;"]
[null,"sijalka 1x250W-Na, kpl.  BREZ DROGA","kos",5,null,171.33,856.6500000000001]
[]
["9a.","Svetilka na drogu po dogovoru z investitorjem, IP 65;"]
[null,"sijalka 1x150W+ IR senzor, kpl.  BREZ DROGA","kos",1,null,70,70]
[]
["10.","Kabli FG07R in NPI naslednjih presekov in števila vodnikov:"]
[null,"3 x 1,5 mm2","m",640,null,1.34,857.6]
[null,"4 x 1,5 mm2","m",150,null,1.53,229.5]
[null,"5 x 1,5 mm2","m",250,null,1.74,435]
[]
["11.","Rebrasta  cev  f 16 mm","m",300,null,1.3,390]
[]
["12.","Bistabilni rele 1f - 16A tip Hager ali podobni","kos",2,null,20.83,41.66]
[]
["13.","Stikalo 10 A,  250 V  p/o - navadno, tip Vimar Idea "]
[null,"ali podobno kpl. z dozo 3 mod.","kos",17,null,9.6,163.2]
[null," "]
["14.","Stikalo 10 A,  250 V  p/o - izmenično, tip Vimar Idea "]
[null,"ali podobno kpl. z dozo 3 mod.","kos",8,null,10.52,84.16]
[]
["15.","Tipkalo p/o","kos",6,null,9.6,57.599999999999994]
[]
["16.","Stikalo 10 A,  250 V  n/o - navadno","kos",5,null,8.35,41.75]
[]
["17.","Stikalo 10 A,  250 V  n/o - izmenično","kos",2,null,9.15,18.3]
[]
["18.","Razvodnice GW 6 odcepov - n/o","kos",20,null,3.55,71]
[]
["19.","Kanal NIK 2 ali podoben","m",250,null,2.3,575]
[]
["20.","Kanal NIK 1","m",300,null,1.85,555]
[]
["23.","Drobni spojni in vezni material",null,0.05,null,10755.53,537.7765]
[null," "," ",null,null,null," "]
[]
[null,"SKUPAJ  RAZSVETLJAVA:",{"$nulls":4},11293.3065]
[]
["4.5.12.3. MOČ"]
[]
["1.","Kabli FG07R ali enakovredni naslednjih presekov in število vodnikov:"]
[null,"5x16  mm2","m",50,null,8.7,434.99999999999994]
[null,"5x6  mm2","m",160,null,4.12,659.2]
[null,"5x2,5  mm2","m",250,null,2.24,560]
[null,"4x1,5  mm2","m",100,null,1.53,153]
[null,"3x1,5  mm2","m",150,null,1.38,206.99999999999997]
[null,"3x2,5  mm2","m",420,null,1.62,680.4000000000001]
[]
["2.","Vtičnica  16 A 3-polna dvojna za montažo "]
[null,"na parapetni kanal kpl.","kos",16,null,16.42,262.72]
["3.","Vtičnica  16 A 3-polna dvojna za montažo "]
[null,"na parapetni kanal kpl.za UPS","kos",2,null,17.85,35.7]
["4.","Vtičnica 16A 5-polna n/o tip GW ali podobna","kos",11]
["5.","Parapetni kanal kpl. s pregradami in pokrovom","m",12,null,28.46,341.52]
["6.","Vtičnica 16A - 230V za splošno rabo - p/o 4 moduli "]
[null,"tip Vimar Idea ali podobna","kos",12,null,21.85,262.20000000000005]
["7.","Vtičnica 16A - 230V direktni priklop - p/o 3 moduli "]
[null,"tip Vimar Idea ali podobna","kos",4,null,11.52,46.08]
["8.","Razvodnice RKP 6","kos",12,null,3.55,42.599999999999994]
["9.","Kabelska polica PK-100 komplet s podporami in pokrovi","m",120,null,16,1920]
["10.","Kabelska polica PK-50 komplet s podporami in pokrovi ","m",200,null,13.75,2750]
["11.","Izolirna rebrasta cev f 16in23mm","m",220,null,1.7,374]
["12.","Priklopi stik.blokov,  vključno s preizkusom","kos",3,null,75,225]
["13.","Priklop črpalk, FC, klimatov ipd.","kos",14,null,19,266]
["14.","Razvodnice n/o raznih dimenzij","kos",12,null,12,144]
["15.","Drobni spojni in pritrdilni material         ",null,0.05,null,9364.42,468.221]
["16.","Meritve električnih instalacij",null,0.03,null,20119.95,603.5985]
[]
["17.","Nepredvidena gradbena in montažna dela z vpisom "]
[null,"nadzornega organa v gr. dnevnik ",null,0.05,null,9364.42,468.221]
[]
[null,"SKUPAJ  MOČ:",{"$nulls":4},10904.4605]
[]
["4.5.12.4. ŠIBKI TOK"]
[]
["1.","Telefonska vtičnica  na parapetnem kanalu","kos",4,null,15.36,61.44]
["2.","Telefonska vtičnica n/o","kos",1,null,13.35,13.35]
["3.","Telef. kabli položeni po kab. policah Liy-Cy 4x2x0,6 mm","m",60,null,0.96,57.599999999999994]
["4.","Telef. kabli položeni po kab. policah Liy-Cy 2x2x0,6 mm","m",140,null,0.96,134.4]
["5.","Kab. polica NIK 1 in NIK 2","m",140,null,2.3,322]
["6.","Priklop in namestitev zunanje telefonske omare kpl. ","kos",1,null,210,210]
["7.","Montaža in povezava interna rač. Mreže med pisarnami izvede pooblaščen serviser; vključno z "]
[null,"povezavo registratorja pri vhodnih vratih;- ni predmet tega popisa"]
[]
["7.","Meritve in a-testi","kos",1,null,85,85]
[]
[null,"SKUPAJ  ŠIBKI TOK:",{"$nulls":4},883.79]
[]
["4.5.12.5. STRELOVOD"]
[]
["1.","Poc. valjanec Fe-Zn 25x4 mm položen v temelju objekta "]
[null,"in delno v izkopu ob kabelski kanalizaciji, vključno z "]
[null,"varjenjem na armaturo","m",160,null,3.25,520]
["2.","Cu vodnik f 8 mm, položen za lovilce in odvode","m",200,null,6.42,1284]
["2.a","strešni nosilci","kos",100,null,6.34,634]
["2.b","zidni nosilci","kos",100,null,5.2,520]
["3.","Izolirna rebrasta samougasna cev f 16mm","m",100,null,1.3,130]
["4.","Spojke razne  ","kos",12,null,5.8,69.6]
["5.","Merilne spojke","kos",4,null,5.4,21.6]
["5.a","vertikalna zaščita","kos",4,null,18.34,73.36]
["6.","Pomožni stiki na žleb","kos",6,null,7.85,47.099999999999994]
["7.","Vodnik P/F-Y 1x10 mm2","m",80,null,2.44,195.2]
["8.","Žlebna spojka inox","kos",6,null,6.76,40.56]
["9.","Spoji z varjenjem med ozemljilom in kovinsko konstrukcijo","kos",12,null,17,204]
["10.","Izdelava spojev med ventilatorjem in"]
[null,"najbližjim odvodom na strehi","kos",3,null,30,90]
["11.","Drobni material",null,0.05,null,3829.4199999999996,191.471]
["12.","Pregled in meritve strelovodnih instalacij","kos",1,null,130,130]
[]
[null,"SKUPAJ  STRELOVOD:",{"$nulls":4},4150.891]
[]
[]
["4.5.12.6. IZENAČITEV POTENCIALOV"]
[]
["1.","Vodnik P/F-Y 1x6 mm2","m",100,null,2.94,294]
["2.","Vodnik P/F-Y 1x10 mm2","m",80,null,2.44,195.2]
["3.","Izdelava povezav med PK kanali ","kos",15,null,3.34,50.099999999999994]
["4.","Izdelava spojev v sanitarijah komplet z veznim priborom","kpl.",3,null,35.47,106.41]
["5.","Izdelava spojev pri kovinskih konstrukcijah","kos",11,null,12.52,137.72]
["6.","Drobni spojni material",null,0.1,null,783.43,78.343]
[]
[null,"SKUPAJ  IZENAČITVE POTENCIALOV:",{"$nulls":4},861.7729999999999]
[]
["4.5.12.7. GRADBENA DELA ZUNAJ OJEKTA"]
[]
["1..","Izkop jarka v dvorišču v zemlji IV. kategorije za kabelsko "]
[null,"kanalizacijo, ki bo izdelana z instalacijskimi cevmi"]
[null,"Stigmafleks SCX 110mm "]
[null,"Zastutje s peskom in izkopanim materialom.","m",190]
[]
["2. ","Vgradnja instalacijskih cevi "]
[null,"Stigmafleks SCX 110mm ","m",190]
[]
["3.","Vgradnja kabelskega betonskega jaška f 60cm "]
[null,"z betonskim pokrovom.","kos",8]
[]
["4.","Priprava in zavarovanje gradbišča","kos",1]
[]
["5. ","Posnetek kabelske kanalizacije in vris v kataster ","ocena"]
[]
[]
[]
[null,"SKUPAJ GRADBENA DELA ZUNAJ OBJEKTA:",{"$nulls":4},"NE NUDIMO"]
[{"$nulls":6}," "]
["4.5.12.8. ZAKLJUČNA DELA"]
[]
["1.","Funkcionalni preizkus delovanja vseh naprav in"]
[null,"varnostne razsvetljave","kos",1,null,null,300]
["2.","Izjave izvajalca, poročilo o nastavitvi varovalnih naprav "]
[null,"(bimetali ipd.) in navodila","kos",1,null,null,210]
["3.","Izdelava PID projekta",null,0.03,null,33437.591,1003.1277299999999]
[]
[null,"SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:",{"$nulls":4},1513.12773]
[{"$nulls":6}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null," "]
[]
[]
[null,"4.5.11. REKAPITULACIJA STROŠKOV"]
[]
[null," "]
[null,"N.N. RAZVOD IN STIKALNI BLOKI",{"$nulls":4},5343.37]
[]
[null,"RAZSVETLJAVA",{"$nulls":4},11293.3065]
[null," "]
[null,"MOČ",{"$nulls":4},10904.4605]
[null," "]
[null,"ŠIBKI TOK",{"$nulls":4},883.79]
[]
[null,"STRELOVOD",{"$nulls":4},4150.891]
[]
[null,"IZENAČITVE POTENCIALOV",{"$nulls":4},861.7729999999999]
[]
[null,"GRADBENA DELA ZUNAJ OBJEKTA:",{"$nulls":4},"NE NUDIMO"]
[]
[null,"ZAKLJUČNA DELA",{"$nulls":4},1513.12773]
[]
[null,"SKUPAJ  STROŠKI  ELEKTROINSTALACIJE:",null,null,null,"EUR",34950.71873]
[]
[{"$nulls":5},"SIT",8375590.2364572]
[]
[]
[null,"Vse cene so brez DDV-ja"]
[]
[null,"Veljavnost ponudbe 60 dni"]
[]
[null,"Plačilni pogoji po dogovoru"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Lep pozdrav !",null,null,null,"Damijan Trošt s.p."]

{"sheet":"PONUDBA NOVA","index":1,"n_rows":400,"n_cols":5,"rows_kept":400,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["4.5.12. POPIS MATERIALA IN DEL"]
[]
["V popisu je upoštevana dobava in montaža."]
[]
["4.5.12.1. N.N. RAZVOD IN  STIKALNI BLOKI"]
[]
["1.","Izdelava dovodne linije  od razdel.omare RO  s "]
[null,"s kablom PP00-A 4x70mm2 +2,5mm2, položenim v ceveh Stigmaflex "]
[null,"SCX 110mm. Priklop kabla na fasadi in v RO, namestitev "]
[null,"ažurirane enopolne sheme in oznake na kabelj.","m",85]
[]
["2.","Priključna merilna omara PMO tip PREBIL PMO4/NG IP55, nameščena na fasadi"]
[null,"objekta pri delavnici; dim. 900x1050x200mm z naslednjo opremo:",null,1]
["-","trifazni števec 20-60A - 400V delovne energije kWh","kos",1]
["-","glavna varovalka - tarifni odklopnik 35A-3f kpl. ","kos",1]
["-","rele II. tarifa - 230V","kos",1]
["-","katodni odvodnik prenapetosti 0,5kV-15kA","kos",3]
["-","zbiralka Pe","kos",1]
["-","zbiralka N ","kos",1]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi tablicami","kpl",1]
[]
[]
["3.","Stikalni blok R-G,  kovinski nadometni IP 43; lahko je tipski z dimenzijami"]
[null,"dim: 1250x600x250mm z naslednjo opremo:","kos",1]
["-","glavno stikalo  vgradno 80A kpl.s podnap.tuljavo","kos",1]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C25A","kos",7]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",2]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C10A","kos",5]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",4]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",9]
["-","zaščitno tokovno stikalo ZTS 40/0,03A","kos",1]
["-","prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f","kos",1]
["-","bistabilni rele vgradni 1f - 16A tip Hager ali podobni","kos",2]
["-","luxomat vgradni tip Finder ali podobni, 230V, kpl.s sondo","kos",1]
["-","vgradna tedenska ura 230i (opcija)","kos",1]
["-","stikalo vgradno 1f-16A  0,1,2","kos",2]
["-","stikalo vgradno 1f-16A  0,1","kos",2]
["-","vrstne sponke VS 16","kos",20]
["-","vrstne sponke VS 6","kos",30]
["-","zbiralka Pe","kpl.",1]
["-","zbiralka N ","kpl.",1]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano na napajalnih zbiralkah, ožičeno in opremljeno z "]
[" ","napisnimi tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1]
[]
[]
["4.","Stikalni blok R-AP (aneks pisarne pritličje) - podometni tip GW 48 mod. IP40 ali enakovreden, "]
[null,"dim: 400x600x90 mm z naslednjo opremo:","kos",1]
["-","glavno stikalo 40 A vgradno","kos",1]
["-","prenapetostni odvodnik V20-C, 280V-15kA- 3f","kos",1]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",1]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",12]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",8]
["-","avtomatski odklopnik KZS 16/0,03A","kos",1]
["-","stikalo vgradno 1f-10A  0,1","kos",1]
["-","vrstne sponke VS 6","kos",30]
["-","zbiralka Pe","kpl.",1]
["-","zbiralka N","kpl.",1]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi "]
[" ","tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1]
[]
[]
["5.","Stikalni blok R-P (pralnica na fasadi) - podometni inox  IP 55, "]
[null,"dim: 400x600x200 mm z naslednjo opremo:","kos",1]
["-","glavno ZAŠČITNO stikalo ZTS40/0,03 A vgradno","kos",1]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",1]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",2]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C10A","kos",6]
["-","vtičnice 16A-3f vgradne","kos",1]
["-","vtičnice 16A-1f dvojne vgradne","kos",2]
[null,"vrstne sponke VS 6","kos",18]
[null,"zbiralka Pe","kpl.",1]
[null,"zbiralka N","kpl.",1]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi "]
[" ","tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1]
[]
[]
["6.","Stikalni blok R-3 (vtičnice v hali) - nadometni GW 68005 IP 43 z naslednjo opremo:"]
[null,null,"kos",1]
["-","diferenčno stikalo 40/0,03A 3f","kos",1]
["-","avtomatski odklopnik ABB 253/C16A","kos",1]
["-","avtomatski odklopnik ABB 251/C16A","kos",2]
["-","vtičnice 16A-3f vgradne","kos",1]
["-","vtičnice 16A-1f dvojne vgradne","kos",2]
[null,"vrstne sponke VS 6","kos",20]
[null,"zbiralka Pe","kpl.",1]
[null,"zbiralka N","kpl.",1]
["-","drobni spojni in nespecifizirani material"]
[null,"Vse zmontirano, ožičeno in opremljeno z napisnimi "]
[" ","tablicami, enopolno shemo in z zaščito nad stikali pred "]
[null,"slučajnim dotikom","kpl",1]
[]
[null,null,"kos",3]
[]
[null,"SKUPAJ  N.N. RAZVOD IN STIKALNI BLOKI:"]
[]
["4.5.12.2. RAZSVETLJAVA"]
[]
[null,"Vse fluorescentne svetilke imajo elektronsko dušilko in ne potrebujejo starterja."]
[" ","Zaporedna številka pri svetilkah je oznaka svetilke v načrtu. Izvajalec lahko v dogovoru z"]
[" ","investitorjem dobavi enakovredne svetilke drugih proizvajalcev."]
[]
["1.","Nadgradna svetilka;3F LINDA IP65, + LZC reflektor"]
[null,"sijalka 2x58W, kpl.","kos",83]
[]
["1a.","Kombinirana varnostna nadgradna svetilka;3F LINDA IP65, + LZC reflektor"]
[null,"sijalka 2x58W- varnostna avtonomija 1h., kpl.","kos",8]
[]
[2,"Nadgradna svetilka;za pisarne"]
[null,"sijalka 4x14W, kpl. INTRA 201 DP","kos",6]
[]
["2a.","Kombin.varnostna nadgradna svetilka;za pisarne"]
[null,"sijalka 4x14W - varnostna avtonomija 1h., INTRA 201 DP","kos",1]
[]
[3,"Stenska svetilka nad vhodom IP67, po izbiri investitorja,"]
[null,"sijalka 1x26W, kpl. In IR senzor ","kos",1]
[]
[4,"Svetilka na fasadi po izbiri arhitekta, IP 65;"]
[null,"sijalka 2x26W, kpl.","kos",6]
[]
["5.","Stropna svetilka ARES,IP 65 ali podobna; "]
[null,"sijalka 1x18W kpl. ","kos",2]
[]
["5a.","Kombinirana varnostna stropna svetilka ARES,IP 65 ali podobna; "]
[null,"sijalka 1x18W kpl.avtonomija 1h ","kos",3]
[]
["6.","Stropna svetilka ARES,IP 43 ali podobna; "]
[null,"sijalka 2x13W kpl. ","kos",1]
[]
["6a.","Kombinirana varnostna stropna svetilka ARES,IP 43 ali podobna; "]
[null,"sijalka 2x13W kpl,avtonomija 1h.","kos",4]
[]
["7.","Stropna svetilka ARES,IP 43 ali podobna; "]
[null,"sijalka 2x18W kpl. ","kos",6]
[]
["7a.","Kombinirana varnostna stropna svetilka ARES,IP 43 ali podobna; "]
[null,"sijalka 2x18W kpl., avtonomija 1h. ","kos",6]
[]
["7b.","Nadgradna svetilka pod napo; "]
[null,"sijalka 1x18W, kpl. STYLO ","kos",1]
[]
["8.","Kabli FG07R in NPI naslednjih presekov in števila vodnikov:"]
[null,"3 x 1,5 mm2","m",900]
[null,"4 x 1,5 mm2","m",300]
[null,"5 x 1,5 mm2","m",400]
[]
["9.","Rebrasta  cev  f 16 mm","m",350]
[]
["10.","Bistabilni rele 1f - 16A tip Hager ali podobni","kos",2]
[]
["11.","Stikalo 10 A,  250 V  p/o - navadno, tip GW ipd.,","kos",14]
[null,"nosilec 3M","kos",14]
[null,"okrasni okvir","kos",14]
[null,"prazno mesto","kos",20]
[null,"doza podometna 3M","kos",14]
[null," "]
["12.","Stikalo 10 A,  250 V  p/o - izmenično, tip GW ipd.,","kos",6]
[null,"nosilec 3M","kos",6]
[null,"okrasni okvir","kos",6]
[null,"prazno mesto","kos",10]
[null,"doza podometna 3M","kos",6]
[]
[]
["13.","Tipkalo p/o tip GW ipd.,","kos",6]
[null,"nosilec 3M","kos",6]
[null,"okrasni okvir","kos",6]
[null,"prazno mesto","kos",12]
[null,"doza podometna 3M","kos",6]
[]
["14.","Stikalo 10 A,  250 V  n/o - navadno","kos",12]
[]
["15.","Tipkalo n/o tip GW ipd.,","kos",6]
[]
["16.","Razvodnice GW 6 odcepov - n/o","kos",22]
[]
["17.","Kanal NIK 2 ali podoben","m",140]
[]
["18.","Kanal NIK 1","m",220]
[]
["19.","Drobni spojni in vezni material",null,0.05]
[null," "," "]
[]
[null,"SKUPAJ  RAZSVETLJAVA:"]
[]
[]
["4.5.12.3. MOČ"]
[]
["1.","Kabli FG07R ali enakovredni naslednjih presekov in število vodnikov:"]
[null,"5x16  mm2","m",40]
[null,"5x10  mm2","m",140]
[null,"5x2,5  mm2","m",100]
[null,"4x1,5  mm2","m",100]
[null,"3x1,5  mm2","m",200]
[null,"3x2,5  mm2","m",400]
[]
["2.","Vtičnica  16 A 3-polna dvojna za montažo "]
[null,"na parapetni kanal kpl.","kos",16]
["3.","Vtičnica  16 A 3-polna dvojna za montažo "]
[null,"na parapetni kanal kpl.za UPS","kos",4]
["4.","Vtičnica 16A 5-polna n/o tip GW 62482 ","kos",3]
["5.","Parapetni kanal kpl. s pregradami in pokrovom ELBA","m",12]
["6.","Vtičnica p/o 16A - 230V  -   tip GEWISS ","kos",5]
[null,"nosilec 3M","kos",5]
[null,"okrasni okvir 3M","kos",5]
[null,"prazno mesto","kos",5]
[null,"doza podometna 3M","kos",5]
[null,"nosilec 4M","kos",1]
[null,"okrasni okvir 4M","kos",1]
[null,"doza podometna 4M","kos",1]
["7.","Doza za direkten priklop","kos",1]
["8.","Razvodnice RKP 6","kos",18]
["9.","Kabelska polica PK-100 komplet z zidnimi podporami","m",90]
[null,"pokrov kabelske police PK 100","m",84]
["10.","Kabelska polica PK-50 komplet z zidnimi podporami","m",50]
[null,"pokrov kabelske police PK 50","m",30]
["11.","Izolirna rebrasta cev f 16in23mm","m",240]
["12.","Priklopi stik.blokov,  vključno s preizkusom","kos",4]
["13.","Priklop ventilatorjev, klimatov ipd.","kos",11]
["14.","Razvodnice n/o raznih dimenzij","kos",12]
["15.","Drobni spojni in pritrdilni material         ",null,0.05]
[]
["16.","Nepredvidena gradbena in montažna dela z vpisom "]
[null,"nadzornega organa v gr. dnevnik ",null,0.05]
[]
[null,"SKUPAJ  MOČ:"]
[]
["4.5.12.4. ŠIBKI TOK"]
[]
[null,"Telefonija in računalniška mreža"]
[]
["1.","Zunanja telefonska omara na fasadi po zahtevah telekoma "]
[null,"INOX p/o kpl. S sponkami in prenapetostno zaščito","kos",1]
["2.","Telefonska vtičnica  na parapetnem kanalu","kos",6]
["3.","Telefonska vtičnica n/o","kos",1]
["4.","Računal.vtičnica UTP 2xRJ 45 kateg. 5 kpl. z dozo na p.k. ","kos",8]
["4.","Telef. kabli položeni po kab. policah Liy-Cy 4x2x0,6 mm","m",40]
[null,"kpl.s konektorji za terminalske priklope"]
["5.","Telef. kabli položeni po kab. policah Liy-Cy 2x2x0,6 mm","m",140]
[null,"kpl.s konektorji za terminalske priklope"]
["6.","Kab. polica NIK 1 in NIK 2","m",120]
["7.","Montaža in povezava interne računalniške mreže med pisarnami izvede pooblaščen serviser; "]
["8.","Komunikacijska omara z dim. 800x600x1200 kpl. z vgrajenimi policami in režami za hlajenje, "]
[null,"spredaj steklena vrata in snemljive stranice z naslednjo opremo:"]
[null," - Patch panel 48 x RJ 45 Cat 5"]
[null," - Patch panel 28 x RJ 45 Cat 5"]
[null," - kabelski organizator 1HE"]
[null," - energetski modul 6x220V"]
[null," - PDS matrika 50 parna, konektorji za 20 parov"]
[null," - pretvornik "]
[null," - UPS 230V - 800VA"]
[null,"Konfiguracijo mreže določi serviser rač.omrežja investitorja."]
[null,"Priklop računalniške mreže, meritve in izvršilna dokumentacija, montaža serverja "]
[null,"skupaj ocena:"]
["9.","Drobni spojni in pritrdilni material         ",null,0.05,0]
[null,"Skupaj:"]
[]
[null,"Požarno javljanje "]
[]
["1.","Požarnojavljalna adresna centrala FX/10  s kontrolnim panelom"]
[null,"(FXEPEV)za 254 javljalnih točk in 40 con"]
[null,"z rezervnim napajanjem","kos",1]
["2.","Tipkovnica 4140-AS za prikaz stanja in"]
[null,"upravljanje s sistemom","kos",1]
["3.","Optični adresabilni javljalnik ST-P-AS 24V DC s podnožjem"]
[null,"in napisno ploščico","kos",35]
["4.","Termični adresabilni  javljalnikST-H-AS 24V DC s podnožjem"]
[null,"in napisno ploščico","kos",1]
["5.","Ročni adresabilni javljalec požara","kos",4]
["6.","Modul za analogno adresno zanko","kos",2]
["7.","Izhodni modul ","kos",2]
["8.","Sirena zunanja adresna 103dBA: 9-35V DC-9mA ","kos",3]
["9.","Bliskavka zunanja ","kos",2]
["10.","Dobava in montaža napisnih ploščic dim. 10x10cm,"]
[null,"rdeče barve z belimi oznakami za RJ in sirene","kos",7]
["11.","Dobava in montaža napisnih ploščic za javljalnike po SIST1013"]
[null,"rdeče barve z belimi oznakami","kos",35]
["12.","Kabel JY (St) 2x2x0,8 rdeče barve","m",580]
["13.","Cev fi 16mm rebrasta p/o samougasna","kos",150]
["14.","Izhodni adresni vmesnik za krmiljenje","kos",2]
[null,"elektromagnetnih vrat"]
["15.","Kanal NIK 1","m",150]
["16.","Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju…","kos",1]
["16.","Zagon in nastavitev opreme, na predhodno postavljeno instalacijo, poučitev uporabnika, drobni instalac.material, PID projekt","kpl",0.2]
[null,"Skupaj:"]
[null,"oprema za videonadzor"]
[]
["1.","Alarmna protivlomna programabilna centrala PC 4020 V3 N1n/o; 16 področij, osem particij, možnost"]
[null,"razširitve do 128 področij, komunikator za klic do nadzornega centra, daljinski dostop"]
[" ","z opremo DLS -2002","kos",1]
["2.","Modul za dodatnih 8 področij PC4108","kos",1]
["3.","Modul za dodatnih 16 področij PC4116","kos",2]
["4.","Tipkovnica LCD 4501","kos",2]
["5.","Aku baterija ","kos",1]
["6.","Transformator","kos",1]
["7.","Pretokovna zaščita","kos",1]
["8.","Senzor z vgrajenim infared in microvalovnim zaznavanjem LC-104 PIMW kpl.s stropnim nosilcem","kos",10]
["9.","Digitalni detektor loma stekla LC-105 GB; 9-16V-15mA","kos",5]
["10.","Magnetni kontakt 460","kos",1]
["11.","Notranja sirena","kos",2]
["12.","Kabel 6x0,22+2x0,5mm","m",350]
["13.","Konektorji, drobni priključni in montažni material","kpl",1]
["14.","Kanal NIK 1","m",120]
["15.","Zagon in nastavitev opreme, na predhodno postavljeno instalacijo, poučitev uporabnika, drobni instalac.material, PID projekt","kpl",0.15]
[null,"Skupaj:"]
[]
[null,"SKUPAJ  ŠIBKI TOK:"]
[]
["4.5.12.5. STRELOVOD"]
[]
["1.","Poc. valjanec Fe-Zn 25x4 mm položen v temelju objekta "]
[null,"in delno v izkopu ob kabelski kanalizaciji, "]
[null,null,"m",250]
["2.","Al vodnik f 10 mm, položen za lovilce in odvode","m",210]
["2.a","strešni nosilci","kos",105]
["2.b","zidni nosilci","kos",80]
["3.","Izolirna rebrasta samougasna cev f 16mm","m",50]
["4.","Spojke razne  ","kos",12]
["5.","Merilne spojke","kos",12]
["5.a","vertikalna zaščita","kos",12]
["6.","Pomožni stiki na žleb","kos",10]
["7.","Vodnik P/F-Y 1x10 mm2","m",60]
["8.","Žlebna spojka inox","kos",10]
["9.","Spoji z varjenjem med ozemljilom in kovinsko konstrukcijo","kos",12]
["10.","Izdelava spojev med ventilatorjem in"]
[null,"najbližjim odvodom na strehi","kos",3]
["11.","Drobni material",null,0.05]
[]
[null,"SKUPAJ  STRELOVOD:"]
[]
[]
["4.5.12.6. IZENAČITEV POTENCIALOV"]
[]
["1.","Vodnik P/F-Y 1x6 mm2","m",50]
["2.","Vodnik P/F-Y 1x10 mm2","m",30]
["3.","Izdelava povezav med PK kanali ","kos",30]
["4.","Izdelava spojev v sanitarijah komplet z veznim priborom","kpl.",2]
["5.","Izdelava spojev pri kovinskih konstrukcijah","kos",7]
["6.","Drobni spojni material",null,0.1]
[]
[null,"SKUPAJ  IZENAČITVE POTENCIALOV:"]
[]
["4.5.12.7. GRADBENA DELA "]
[]
[]
["1.","Priprava utorov za podometno instalacijo - ocena","ur",40]
[]
[]
[]
[]
[null,"SKUPAJ GRADBENA DELA "]
[]
["4.5.12.8. ZAKLJUČNA DELA"]
[]
["1.","Funkcionalni preizkus delovanja vseh naprav in"]
[null,"varnostne razsvetljave","kos",1]
["2.","Izjave izvajalca, poročilo o nastavitvi varovalnih naprav "]
[null,"(bimetali ipd.) ","kos",1]
["3.","Pregled in meritve električnih instalacij in strelovodne naprave"]
["3.","Izdelava PID projekta"]
[]
[null,"SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"4.5.11. REKAPITULACIJA STROŠKOV 1 FAZA"]
[]
[null," "]
[null,"N.N. RAZVOD IN STIKALNI BLOKI"]
[]
[null,"RAZSVETLJAVA"]
[null," "]
[null,"MOČ"]
[null," "]
[null,"ŠIBKI TOK"]
[]
[null,"STRELOVOD"]
[]
[null,"IZENAČITVE POTENCIALOV"]
[]
[null,"GRADBENA DELA "]
[]
[null,"ZAKLJUČNA DELA"]
[]
[null,"SKUPAJ  STROŠKI  ELEKTROINSTALACIJE:"]
[]
[]
[]
[null,"Vse cene so brez DDV-ja"]