{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBČINA AJDOVŠČINA - GORA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBČINA AJDOVŠČINA - GORA","index":0,"n_rows":136,"n_cols":7,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"I. Cesta za Žablje - od podvoza do Kukovša"]
[null,null,"(širitev obstoječe ceste)"]
[]
[]
[null,1,"Dobetoniranje razrite bankine s predhodnim izkopom in betoniranjem v dolžini cca 180 m1.","m3",15,null,0]
[{"$nulls":4},"."]
[null,2,"Izkop roba cestišča v širini do 1,0 m, globine 05 m, za utrditev vozišča in razširitev  bankine v terenu 3-4 ktg. z nakladanjem na kamion in  in odvozom v deponijo na razdalji do 5 km.","m3",300,null,0]
[]
[null,3,"Dobava in vgrajevanje tampona v razširitve z uvaljanjem do potrebne zbitosti.","m3",300,null,0]
[]
[null,4,"Sekanje in premazi spojev.","m1",800,null,0]
[]
[null,5,"Dobava in vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm v pasu ob cestišču.","m2",250,null,0]
[]
[null,6,"Izdelava asfaltne mulde v deb. 6 cm in širini 50 cm.","m1",350,null,0]
[]
[null,7,"Izdelava tamponskih bankin.","m1",550,null,0]
[]
[null,"Odvodnjavanje"]
[null,8,"Izdelava cevnih propustov iz betonskih cevi fi 30 komplet z zarezom asfalta, izkopom,zasipom ter polnim obbetoniranjem.","m1",20,null,0]
[]
[null,9,"Izdelava vtočnih jaškov iz betonske cevi fi 50,z dobavo in vgradnjo ltž pokrova 25t za težki promet in vsemi ostalimi deli.","kd",2,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[]
[null," II. Cesta za Žablje - križišče Kukovše (preplastitev)"]
[null,null,"(preplatitev križišča na Kukovšu)"]
[]
[null,1,"Sekanje in premazi spojev.","m1",25,null,0]
[]
[null,2,"Čiščenje in pobrizg asfalta.","m2",300,null,0]
[]
[null,3,"Dobava in strojno vgrajevanje BD11 v povprečni debelini 3 cm kot izravnava.","t",10,null,0]
[]
[null,4,"Dobava in strojno vgrajevanje BB8 v debelini 3 cm.","m2",300,null,0]
[]
[null,5,"Izdelava tamponskih bankin.","m1",30,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null," III. Cesta za Žablje - popravilo ceste skozi Male Žablje"]
[null,null,"(širitev ceste z doasfaltacijo in izvedbo muld - skozi Male Žablje)"]
[]
[null,1,"Čiščenje robov cestišča, izkop globine do 0,50 m v terenu 3-4 ktg., različne širine, izkopi plomb skupja z asfaltom, strojno nakladanje in odvoz v stalno deponijo na razdalji do 5 km.","m3",120,null,0]
[]
[null,2,"Dobava in vgrajevanje tampona z uvaljanjem in nabijanjem.","m3",100,null,0]
[]
[null,3,"Sekanje in premazi spojev.","m1",350,null,0]
[]
[null,4,"Dobava in vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm v pasu ob cestišču.","m2",180,null,0]
[]
[null,5,"Izdelava asfaltne mulde v deb. 6 cm in širini 50 cm.","m1",175,null,0]
[]
[null,6,"Izdelava tamponskih bankin.","m1",200,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null," IV. Cesta za Žablje - razširitev in preplastitev dela ceste proti mostu"]
[null,null,"(širitev in preplastitev ceste dela ceste, v dolžini cca 350 m, širina 5,00 m)"]
[]
[]
[null,1,"Izkop roba cestišča v širini do 1,0 m, globine 0,5 m, za utrditev vozišča in razširitev  bankine v terenu 3-4 ktg. z nakladanjem na kamion in  in odvozom v deponijo na razdalji do 5 km.","m3",170,null,0]
[]
[null,2,"Sekanje in premazi spojev.","m1",10,null,0]
[]
[null,3,"Dobava in vgrajevanje tampona z uvaljanjem in nabijanjem.","m3",150,null,0]
[]
[null,4,"Čiščenje in pobrizg asfalta.","m2",1400,null,0]
[]
[null,5,"Dobava in strojno vgrajevanje BD11 v povprečni debelini 3 cm kot izravnava.","t",55,null,0]
[]
[null,6,"Dobava in strojno vgrajevanje BB8 v debelini 3 cm (varianta agregat eruptivec).","m2",1700,null,0]
[]
[null,"6A","Varianta navadni apneni agregat (podati ceno po enoti).","m2",0,null,0]
[]
[null,7,"Dobava in strojno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm - za priključke.","m2",150,null,0]
[]
[null,8,"Izdelava asfaltne mulde v deb. 6 cm in širini 50 cm.","m1",200,null,0]
[]
[null,9,"Izdelava tamponskih bankin.","m1",550,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null," V. Cesta za Žablje - tankoslojna prevleka za drsnost"]
[null,null,"(preplastitev dela ceste od mostu čez Vipavo proti Vel. Žabljam, v dolžini cca 150 m, širina 4,50 m)"]
[]
[]
[]
[null,1,"Čiščenje vozišča in robov ter pobrizg asfalta.","m2",750,null,0]
[]
[null,2,"Dobava in izvedba površinske tankoslojne protidrsne prevleke v deb. 0,50 cm (preko obstoječega asfaltnega vozišča) - posip z bitumiziranim agregatom iz eruptivne žlindre (4-8mm).","m2",750,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null," VI. Plače - obnova ceste "]
[null,null,"(plombe v cestišču, izvedba širitve in muld)"]
[]
[]
[null,1,"Izkop nenosilnega materiala v cestišču skupaj z asfaltom, globine do 0,50 m (170 m2), z uvaljanjem zemeljskega planuma, ter nakladanjem in odvozom v stalno deponijo na razdalji do 5 km.","m3",80,null,0]
[]
[null,2,"Čiščenje robov cestišča, izkop nenosilnega materiala globine do 0,50 m, strojno nakladanje in odvoz v stalno deponijo na razdalji do 5 km.","m3",50,null,0]
[]
[null,3,"Dobava in vgrajevanje tampona z uvaljanjem do potrebne zbitosti.","m3",120,null,0]
[]
[]
[null,4,"Sekanje in premazi spojev.","m1",180,null,0]
[]
[null,5,"Dobava in ročno delno strojno vgrajevanje BB11 v debelini 6 cm.","m2",250,null,0]
[]
[null,6,"Izdelava asfaltne mulde v deb. 6 cm in širini 50 cm.","m1",50,null,0]
[]
[null,7,"Izdelava tamponskih bankin.","m1",150,null,0]
[]
[null,"Odvodnjavanje"]
[null,8,"Izdelava cevnih propustov iz betonskih cevi fi 30 komplet z zarezom asfalta, izkopom,zasipom ter polnim obbetoniranjem.","m1",6,null,0]
[]
[null,9,"Izdelava vtočnih jaškov iz betonske cevi fi 50,z dobavo in vgradnjo ltž pokrova 25t za težki promet in vsemi ostalimi deli.","kd",1,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,0]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]