{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":234,"n_cols":13,"rows_kept":234,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Objekt:"]
[]
["                     ",null,"NOGOMETNI STADION V AJDOVŠČINI"]
["                     ",null,"Zunanja ureditev"]
[null,null," "]
["                     "]
["                     "]
["                     ",null,"Datum:"]
[null,null,"Ajdovščina, junij 2010"]
["                     "]
[null,"A/","GRADBENA DELA"]
[]
["                     ","I.","Pripravljalna in rušitvena dela",null,null,null,0]
["                     ","II.","Zemeljska dela",null,null,null,0]
["                     ","III.","Zgornji ustroj",null,null,null,0]
["                     ","IV.","Odvodnjavanje",null,null,null,0]
["                     ","V.","Prometna ureditev",null,null,null,0]
["                     ","VI.","Zunanja razsvetljava - gr.dela",null,null,null,0]
[null,"VII.","Telefon-gr.dela",null,null,null,0]
[]
["                     ",null,"Gradbena dela skupaj:",null,null,null,0]
["                     "]
[null,null,"Vsa dela skupaj brez DDV:"]
[null,null,"DDV:"]
["                     ",null,"Skupaj z DDV:"]
{"$rows_empty":17}
["                     ",null,"I.PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA"]
["                     "]
["                     ","1.","Zakoličba zunanje ureditve vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del.","m1",478.5,0,0]
["                     "]
["                     ","2.","Postavitev dvostranskih profilov z zavarovanjem.","kd",22,0,0]
["                     "]
[null,"3.","Odstranjevanje kovinske ograje;kovinski stebrički,polnilo kovinsko.Vključno z odvozom v primerno deponijo z vsemi stroški deponiranja. ","m1",0,0,0]
[]
[null,"4.","Rušenje zunanjih stopnic z nakladanjem in odvozom ruševin na primerno deponijo komplet z vsemi stroški deponiranja. ","m3",4,0,0]
[]
[null,"5.","Rušenje razpadajočega obstoječega asfalta deb.6 cm z odvozom v primerno deponijo z vsemi stroški deponiranja.","m2",0,0,0]
[]
[]
[null,null,"I.RUŠITVENA DELA SKUPAJ EURO:",null,null,null,0]
[null,null," "]
[null," ","II.ZEMELJSKA DELA"]
[]
[]
["                     ","1.","Strojni površinski izkop humusa v deb.10 cm z odrivom v gradbeno deponijo do 100,00 m.                                                                                                                                                                         ","m3",401.5,0,0]
["                     "]
["                     ","2.","Strojni površinski izkop terena  III.ktg z nakladanjem in odvozom v primerno deponijo do 10 km z vsemi stroški deponiranja.                                                                                                                                    ","m3",1250,0,0]
["                     ","3.","Strojni površinski izkop terena  III.ktg z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 500,00 m z vsemi stroški deponiranja.                                                                                                                                  ","m3",620,0,0]
["                     "]
[null,"4.","Razgrinjanje in utrjevanje materiala iz post 3 v nasip v plasteh z utrjevanjem.","m3",620,0,0]
[]
[null,"5.","Planiranje in valjanje zemeljskega planuma.                                                                                                                                                                                                                    ","m2",2500,0,0]
[]
["                     ","6.","Planiranje in razgrinjanje humusa v deb.20 cm in sejanje travnih semen z zagrebljanjem.                                                                                                                                                                        ","m2",254.1,0,0]
["                     "]
[null,"7.","Dobava in strojno vgrajevanje kamnite grede v deb.30 cm v plasteh do predpisanega modula E2 = 50 Mpa.                                                                                                                                                          ","m3",1250,0,0]
["                     ",{"$nulls":11}," "]
["                     ","8.","Strojno nakladanje odvečnega humusa in odvoz v primerno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja.","m3",324.5,0,0]
["                     "]
[null,"9.","Dobava in zasaditev listnatih dreves in nega.","kd",16,0,0]
["                     "]
["                     ",null,"II.ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,null,"III.ZGORNJI USTROJ"]
[]
[null,"1.","Fino planiranje in valjanje tamp.planuma do predpisanega modula.                                                                                                                                                                                               ","m2",4448,0,0]
[]
[null,"2.","Dobava in strojno vgrajevanje tampona v deb.20 cm v plasteh do predpisanega modula E2 = 100 Mpa.                                                                                                                                                               ","m3",900,0,0]
[null,"3.","Dobava in strojno vgrajevanje bitugramoza AC22 base B 50/70 A4 gran.0-22 mm deb.5 cm komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                     ","m2",200,0,0]
[null,"4.","Dobava in strojno vgrajevanje bitum.betona AC 8 surf 70/100 A4 gran.0-8 mm vdeb.3 cm komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                     ","m2",200,0,0]
[null,"5.","Dobava in ročno vgrajevanje bitum.betona AC 8 surf 70/100 A4 gran.0-8 mm  v deb.4 cm na hodnikih in rampi za invalide komplet z vsemi  deli.                                                                                                                                        ","m2",582,0,0]
[null,"6.","Izdelava zunanjih enoramnih stopnic z zidcem z betonom C/25/30 prereza 0,12-0,30 m3/m2,m1 komplet z armaturo 80 kg/m3 in zalikano površino.","m3",15,0,0]
["                     ","7.","Izdelava opaža zunanjih stopnic","m2",4,0,0]
[null,"8.","Izdelava dvostranskega opaža zidca 50% vidna površina","m2",100,0,0]
["                     ","9.","Dobava in polaganje dvignjenih bet.robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                                                     ","m1",447,0,0]
["                     ","10.","Doplačilo za polaganje dvignjenih robnikov v loku.                                                                                                                                                                                                             ","m1",58,0,0]
["                     ","11.","Dobava in polaganje pogreznjenih bet.robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli ( na mestih prehoda za pešce,vsi vhodi v nov objekt ).                                                                                                                             ","m1",28,0,0]
[null,"12."," Dobava in polaganje pogreznjenih        bet.robnikov 8/20 cm (rampa za invalide) komplet z vsemi    deli.                                                                                                                           ","m1",160,0,0]
["                     "]
["                     ",null,"III.ZGORNJI USTROJ SKUPAJ EURO:  ",null,null,null,0]
[]
[null,null,"IV.ODVODNJAVANJE  "]
[]
[null,"1.","Strojni in ročni izkop za kanalizacijo v terenu  III.- IV.ktg. globine do 2,00 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa.                                                                                                                                        ","m3",466,0,0]
[]
[null,"2.","Strojni in ročni zasip za kanalizacijo  s peščenim gramozom gran.0-4 mm         E = 23 N/m2.                                                                                                                                                                   ","m3",0,0,0]
[]
[null,"3.","Strojni in ročni zasip z ustreznim kamnitim materialom od izkopa  v plasteh z utrjevanjem.                                                                                                                                                                     ","m3",450,0,0]
[]
[null,"4.","Planiranje in utrditev dna kanalizacijskih jarkov do predpisanega  modula E = 40 N/mm2.                                                                                                                                                                        ","m2",257,0,0]
[]
[null,"5.","Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo do 10,00    km z vsemi stroški deponiranja.                                                                                                                                                  ","m3",98,0,0]
[]
[null,"6.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 20 cm SN 4 vklj.z betonsko      podlago in obbetoniranjem.                                                                                                                                                     ","m1",147,0,0]
[]
[null,"7.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 25 cm SN 4 vklj.z betonsko podlago in obbetoniranjem.                                                                                                                                                          ","m1",64,0,0]
[]
[null,"8.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 30 cm SN 4 vklj.z betonsko podlago in obbetoniranjem.                                                                                                                                                          ","m1",0,0,0]
[]
[null,"9.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 40 cm SN 4 vklj.z betonsko podlago in obbetoniranjem.                                                                                                                                                          ","m1",13,0,0]
[]
[null,"10.","Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi 50 cm SN 4 vklj.z betonsko podlago in obbetoniranjem.                                                                                                                                                          ","m1",80,0,0]
[]
[null,"11.","Dobava in polaganje drenažnih pvc cevi  fi 100 mm v betonsko podlago,napravo    peščenega filtra na temenu in ovitje    s filcem.                                                                                                                              ","m1",232,0,0]
[]
[null,"12.","Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 50 cm globine do 1,40 m z vtokom pod robnikom,izdelava dna,priključkov fi 20 cm in izdelava bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova z okvirjem nos.50  kn.                                          ","kd",12,0,0]
[{"$nulls":4},"."]
[null,"13."," Kompletna izdelava peskolovnih jaškov  iz bet.cevi fi 50 cm globine 1,40 m z izdelavo dna,priključkov fi 20 cm oz. fi 2 5 cm izdelava bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ rešetke z okvirjem nos.250   kn.                                                  ","kd",6,0,0]
[]
[null,"14.","Kompletna izdelava revizijskih jaškov  iz bet.cevi fi 60 cm globine 0,50-1,00 m z izdelavo dna,priključkov in  izdelava bet.okvirja ter dobava in  montaža LTŽ pokrova z okvirjem nos.250  kn.                                                                 ","kd",8,0,0]
[]
[null,"15.","Kompletna izdelava revizijskih jaškov  iz bet.cevi fi 60 cm globine 0,50-1,00 m z izdelavo dna,priključkov in  izdelava bet.okvirja ter dobava in  montaža LTŽ pokrova z okvirjem nos.50  kn.                                                                  ","kd",1,0,0]
[]
[null,"16.","Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 80-60 cm globine 1,00 - 1,50m,vključno z izdelavo dna,muld,priključkov 3 kd,tesnili,ter z dobavo in montažo ltž pokrova nos. 250 kn.                                                                      ","kd",0,0,0]
[]
[null,"17.","Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 80-60 cm globine 1,00 - 1,50m,vključno z izdelavo dna,muld,priključkov 3 kd,tesnili,ter z dobavo in montažo ltž pokrova nos.50 kn.                                                                        ","kd",2,0,0]
[]
[null,"18.","Kompletna izdelava revizijskih jaškov  iz bet.cevi fi 100-60 cm globine 1,50 - 2,00 m,vključno z izdelavo dna,muld,priključkov 3 kd,tesnili,ter z dobavo in montažo ltž pokrova nos. 250 kn.                                                                   ","kd",4,0,0]
[]
[null,"19.","Kompletna izdelava revizijskih jaškov ( na obstoječi komunalni veji fi 80 cm )           iz bet.cevi fi 100/60 cm globine do 1,50m,vključno z izdelavo dna,muld,         priključkov 3 kd,tesnili,ter z dobavo   in montažo ltž pokrova nos. 250 kn.           ","kd",0,0,0]
[]
[null,"20.","Dobava in vgradnja linijskih požiralnikov tip ACO drain S 100 K gr.višine 16.5 in 21.5 cm s talnim iztokom fi 15 cm (iztokov kos 2 ) in ltž rešetko 250 kn  z  okvirjem.                                                                                                  ","m1",0,0,0]
[]
[null,"21.","Dobava in vgradnja lovilca olj S 200 bp 20 S-I-P tip Aquareg komplet z vsemi zemeljskimi deli,talno in vrhnjo  ab ploščo in ltž pokrovi z okvirjem     nos.250 kn.                                                                                             ","kd",0,0,0]
[]
[null,"22.","Zaščita obstoječeih vodov vodovoda,elektrike plina pri križanju s kanalizacijo s pvc cevmi.","kd",5,0,0]
[]
[null,"23.","Prilagajanje višine pokrova obstoječega jaška na koto nove nivelete.                                                                                                                                                                                           ","kd",4,0,0]
[]
[null,"24.","Dobava in montaža t fazonskih komadov pod kotom 45 ° iz fi 20 na cev fi 20.","kd",1,0,0]
[]
[null,"25.","Dobava in montaža t fazonskih komadov pod kotom 45 ° iz fi 20 na cev fi 25.","kd",0,0,0]
[]
[null,"26.","Dobava in montaža t fazonskih komadov pod kotom 45 ° iz fi 20 na cev fi 30.","kd",0,0,0]
[]
[null,"27.","Dobava in montaža t fazonskih komadov pod kotom 45 ° iz fi 20 na cev fi 50.","kd",4,0,0]
[]
[null,"28.","Trasiranje kanalizacije.                                                                                                                                                                                                                                       ","m1",304,0,0]
[]
[null,"29.","Postavitev dvostranskih profilov z      zavarovanjem.                                                                                                                                                                                                          ","kd",37,0,0]
[]
[null,"30.","Predpreizkus kanalizacije z delno       zasutim jarkom in vidnimi priključki    ter končni preizkus kanalizacije.                                                                                                                                              ","m1",0,0,0]
[]
[null,"31.","Preizkus jaškov in peskolovov                                                                                                                                                         ","kd",0,0,0]
[]
[null,"32.","Vnos v kataster komunalnih naprav.                                                                                                                                                                                                                             ","kd",1,0,0]
[]
[null,null,"IV.ODVODNJAVANJE SKUPAJ EURO:",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"V.PROMETNA UREDITEV"]
[]
[null,"1.","Zarisanje belih črt širine 10 cm na parkiriščih V-47,2.                                                                                                                                                                                                        ","m1",0,0,0]
[]
[null,"2.","Zarisanje prekinjene črte V-16.                                                                                                                                                                                                                                ","m1",0,0,0]
[]
[null,"3.","Zarisanje stop črte širine 50 cm V-9.                                                                                                                                                                                                                          ","m1",0,0,0]
["                     "]
[null,"4.","Zarisanje črte za prehod pešcev širine 50 cm      V-16.                                                                                                                                                                                                        ","m1",0,0,0]
[]
[null,"5.","Oznaka parkirnih mest za reševalno voziloin policijo                                                                                                                                                                                                                      ","kd",0,0,0]
[]
[null,"6.","Oznaka parkirnih mest za invalide.                                                                                                                                                                                                                             ","kd",5,0,0]
[]
[null,"7.","Dobava in postavitev stop prometnega    znaka II/2 komplet z  drogom in         temeljem.                                                                                                                                                                      ","kd",3,0,0]
[]
[null,"8.","Dobava in postavitev pravokotnega prometnega znaka,komplet z drogom in temeljem.                                                                                                                                                                               ","kd",2,0,0]
[]
[null,"9.","Dobava in montaža dopolnilnih tabel","kd",4,0,0]
[]
[null,"10.","Urejanje prometa med gradnjo.                                                                                                                                                                                                                                  ","oce",1,0,0]
[]
[null,"11.","Dobava in postavitev table intervencijska površina z drogom,komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                                              ","kd",1,0,0]
[null,"12.","Dobava in montaža dvokrilnih kovinskih vrat višine 2m in širine 3.20m komplet z vsemi deli","kd",1,0,0]
[null,"13.","Dobava in montaža kovinske ograje višine 2m  ob vhodu na zahodno tribuno","m1",4,0,0,{"$nulls":5}," "]
[]
[null,null,"V.PROMETNA UREDITEV SKUPAJ EURO:",null,null,null,0]
[]
[null,null,"VI.ZUNANJA RAZSVETLJAVA-gr.dela"]
[]
[null,"1.","Strojni in ročni izkop jarkov in jaškov elektrike v terenu III.ktg.globine do 1.00m  z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 200 m.                                                                                                                     ","m3",70,0,0]
[]
[null,"2.","Planiranje dna jarkov in naprava peščene podlage v deb.10 cm.","m3",12,0,0]
[]
[null,"2.","Strojni in ročni zasip cevi s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 30 cm nad temenom cevi  E = 23 N/m2.                                                                                                                                                            ","m3",36,0,0]
[]
[null,"3.","Strojni in ročni zasip z materialom iz izkopa z utrjevanjem po plasteh.                                                                                                                                              ","m3",22,0,0]
[]
[null,"4.","Strojno nakladanje odvečnega materiala v stalno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja.","m3",48,0,0]
[]
[null,"5.","Dobava in polaganje kabelske kanalizacije         1x stigmaflex cevi fi 70 mm na peščeno podlago.","m1",194,0,0]
[]
[null,"6.","Trasiranje elektrike","m1",194,0,0]
[]
[null,"8.","Postavitev dvostranskih profilov.","kd",7,0,0]
[]
[null,null,"VI.ZUNANJA RAZSVETLJAVA-gr.dela SKUPAJ:",null,null,null,0]
[]
[null,null,"VII.TELEFON"]
[]
[null,"1.","Strojni in ročni izkop jarkov in jaškov elektrike v terenu III.ktg.globine do 1.00m  z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo do 200 m.                                                                                                                     ","m3",61.2,0,0]
[]
[null,"2.","Planiranje dna jarkov in naprava peščene podlage v deb.10 cm.","m3",25,0,0]
[]
[null,"2.","Strojni in ročni zasip cevi s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 30 cm nad temenom cevi  E = 23 N/m2.                                                                                                                                                            ","m3",23,0,0]
[]
[null,"3.","Strojni in ročni zasip z materialom iz izkopa z utrjevanjem po plasteh.                                                                                                                                              ","m3",31,0,0]
[]
[null,"4.","Strojno nakladanje odvečnega materiala v stalno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja.","m3",31,0,0]
[]
[null,"5.","Dobava in polaganje kabelske kanalizacije         1 x stigmaflex cevi fi 110 mm na peščeno podlago.","m1",127.5,0,0]
[]
[null,"6.","Trasiranje elektrike","m1",127.5,0,0]
[]
[null,"8.","Postavitev dvostranskih profilov.","kd",3,0,0]
[]
[null,null,"VII.TELEFON-gr.dela SKUPAJ:",null,null,null,0]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}