{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBČINA AJD-TEVČE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBČINA AJD-TEVČE","index":0,"n_rows":264,"n_cols":7,"rows_kept":264,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"A.","PREPLASTITEV CESTE OD KRIŽIŠČA ZA DOLENJE PRI MOSTU "]
[null,null,"ČEZ REKO VIPAVO DO DOLENJ IN SKOZI DOLENJE"]
[]
[]
[null,"I.","Pripravljalna dela"]
[]
[null,"1.","Zavarovanje prometa za čas gradnje.","kom",1,null,0]
[]
[null,"2.","Rušenje obstoječe mejne ograje vzdolž cestišča komplet z AB temelji in 0,50 m visokim zidkom in mrežne ograje s kovinskimi stebriči višine cca 80 cm, vse komplet z odvozom v stalno deponijo na razdalji do 5 km.","m1",39,null,0]
[]
[null,"3.","Posek dreves (smreka) skupaj s kleščenjem in razžaganjem in odvozom v deponijo.","kom",4,null,0]
[]
[null,"4.","Izkop v terenu 3-4 ktg za razširitev cestišča, za izdelavo mulde, širina izkopa do 80 cm,globine do 30 cm,  izvedba izkopov za kanalizacijo, propuste in jaške ter izkopi za temelje mejnega zidu in pločnika z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 5 km.","m3",155,null,0]
[]
[null,"5.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma na razširjenem delu cestišča, kanalizaciji in mejnem zidu in pločniku.","m2",308,null,0]
[]
[null,"6.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",82,null,0]
[]
[null,"7.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",308,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"II.","Odvodnjavanje"]
[]
[null,"1.","Izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi fi 50 s peskolovom globine 100 cm z dobavo in vgradnjo ltž rešetke 40/40.","kd",4,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava nove kanalizacije meteorne vode iz PVC cevi 30 skupaj z obbetoniranjem.","m1",70,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava cevnega propusta iz PVC cevi 40 skupaj z obbetoniranjem.","m1",9,null,0]
[]
[null,"4.","Izvedba iztoka nove meteorne kanalizacije fi 30 cm  v potok (na obstoječi iztok v kamnitem zidu potoka).","kd",1,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,"III.","Mejni zid, pločnik"]
[]
[null,"1.","Izvedba podložnega betona mejnega zidu.","m3",4,null,0]
[]
[null,"2.","Beton AB temeljev mejnega zidu dim. 40/80 cm.","m3",11.5,null,0]
[]
[null,"3.","Beton AB zidu deb. 20 cm in višine 1,60 m, MB 30 - vidni beton.","m3",12,null,0]
[]
[null,"4.","Opaž AB temeljev zidu.","m2",30,null,0]
[]
[null,"5.","Opaž AB zidu - opaž za vidni beton.","m2",118,null,0]
[]
[null,"6.","Armatura - RA in mrežna.","kg",970,null,0]
[]
[null,"7.","Cestni robniki - dobava in polaganje vse komplet s podložnim betonom, obbetoniranjem in fugiranjem (pločnik ob mejnem zidu in  cestišču).","m1",60,null,0]
[]
[null,"8.","Prestavitev obstoječih kovinskih dvokrilnih ograjnih vrat dim. 3,80/1,0 m - montaža na novi mejni zid.","kom",1,null,0]
[]
[null,"9.","Zelenca - humusiranje v deb. 20 cm in zatravitev.","m2",25,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"IV.","Asfalti"]
[]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg cestišča z bitumensko emulzijo.","m2",1400,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava starega asfalta.","t",145,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8s v debelini 3 cm.","m2",1870,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm z BD 22 debeline 5 cm in BB 8s v debelini 3 cm.","m1",240,null,0]
[]
[null,"5.","Sekanje in premazi spojev z bitumensko emulzijo.","m1",15,null,0]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin","m1",670,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ A. :",null,null,null,0]
[]
[null,"B.","PREPLASTITEV CESTE OD DOLENJ DO ODCEPA ZA TEVČE"]
[]
[]
[null,"I.","Pripravljalna dela"]
[]
[null,"1.","Zavarovanje prometa za čas gradnje.","kom",1,null,0]
[]
[null,"2.","Čiščenje zatravljenih robov cestišča z grederjem in delavsko pomočjo z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo.","m1",650,null,0]
[]
[null,"3.","Izkop v terenu 3-4 ktg za izdelavo mulde, širina izkopa do 70 cm,globine do 30 cm , izkopi za propuste in jaške z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",151,null,0]
[]
[null,"4.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma na muldi in priključkih.","m2",562,null,0]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje tampona za izdelavo mulde in priključkov.","m3",148,null,0]
[]
[null,"6.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",562,null,0]
[]
[null,"7.","Čiščenje obstoječega jarka.","m1",200,null,0]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"II.","Odvodnjavanje"]
[]
[null,"1.","Izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi fi 50 z peskolovom globine 100 cm z dobavo in vgradnjo ltž rešetke 40/40.","kd",3,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava iztočnih glav in vtokov  z obdelanim kamnom v betonu.","m2",32,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava cevnega propusta iz b.c.fi 30.","m1",25,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava ponikovalnice iz perforiranih  b.c.fi 100 cm, globine 200 cm, komplet z izkopom in vsemi ostalimi potrebnimi deli.","kom",1,null,0]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"III.","Asfalti"]
[]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg cestišča z bitumensko emulzijo.","m2",2925,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava starega asfalta.","t",219,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8s v debelini 3 cm.","m2",2925,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm z BD 22 debeline 5 cm in BB 8s v debelini 3 cm.","m1",500,null,0]
[]
[null,"5.","Sekanje in premazi spojev z bitumensko emulzijo.","m1",25,null,0]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin","m1",1350,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ B. :",null,null,null,{"$error":"#REF!"}]
[]
[]
[null,"C.","PREPLASTITEV CESTE OD ODCEPA ZA TEVČE - DO GUŠTINOV"]
[]
[null,null,"širina 4,5 m "]
[]
[null,"I.","Pripravljalna dela"]
[]
[null,"1.","Zavarovanje prometa za čas gradnje.","kom",1,null,0]
[]
[null,"2.","Gredersko čiščenje zatravljenih robov cestišča z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo.","m1",420,null,0]
[]
[null,"3.","Izkop v terenu 3-4 ktg za izdelavo mulde in razširitev cestišča,širina izkopa do 120 cm,globine do 30 cm ,izkopi za propuste in jaške ter izkopi nenosilnega materiala skupaj z asfaltom na mestih posedkov z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",384,null,0]
[]
[null,"4.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma na muldi ,razširjenem delu cestišča in plombah..","m2",1221,null,0]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",444,null,0]
[]
[null,"6.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",1221,null,0]
[]
[null,"7.","Dobava in vgrajevanje cementne stabilizacije v debelini 15 cm na mestih plomb.","m2",180,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"II.","Odvodnjavanje"]
[]
[null,"1.","Izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi fi 50 z peskolovom globine 100 cm z dobavo in vgradnjo ltž rešetke 40/40.","kd",1,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava iztočnih glav in vtokov kamen v betonu.","kd",1,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava cevnega propusta iz b.c.fi 30.","m1",8,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,"III.","Asfalti"]
[]
[]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg cestišča z bitumensko emulzijo.","m2",2954,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava starega asfalta.","t",220,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8s v debelini 3 cm.","m2",3185,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm z BD 22 debeline 5 cm in BB 8s v debelini 3 cm.","m1",330,null,0]
[]
[null,"5.","Sekanje in premazi spojev z bitumensko emulzijo.","m1",18,null,0]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin","m1",1460,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ C. :",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"D.","PREPLASTITEV CESTE SKOZI TEVČE "]
[]
[null,null,"širina 3,0 m "]
[]
[null,"I.","Pripravljalna dela"]
[]
[null,"1.","Zavarovanje prometa za čas gradnje.","kom",1,null,0]
[]
[null,"2.","Gredersko čiščenje zatravljenih robov cestišča z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na deponijo.","m1",100,null,0]
[]
[null,"3.","Izkop v terenu 3-4 ktg za izdelavo mulde in razširitev cestišča,širina izkopa do 60 cm,globine do 30 cm ,izkopi za propuste in jaške ter izkopi nenosilnega materiala skupaj z asfaltom na mestih posedkov z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5 km.","m3",82,null,0]
[]
[null,"4.","Ravnanje in valjanje zemeljskega planuma na muldi ,razširjenem delu cestišča in plombah..","m2",54,null,0]
[]
[null,"5.","Dobava in vgrajevanje tampona.","m3",90,null,0]
[]
[null,"6.","Fino planiranje in valjanje tampona.","m2",54,null,0]
[]
[null,"7.","Dobava in vgrajevanje cementne stabilizacije v debelini 15 cm na mestih plomb.","m2",25,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"II.","Odvodnjavanje"]
[]
[null,"1.","Izdelava vtočnega jaška iz betonske cevi fi 50 z peskolovom globine 100 cm z dobavo in vgradnjo ltž rešetke 40/40.","kd",4,null,0]
[]
[null,"2.","Izdelava iztočnih glav in vtokov kamen v betonu.","kd",4,null,0]
[]
[null,"3.","Izdelava cevnega propusta iz b.c.fi 30.","m1",16,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[null,"III.","Asfalti"]
[]
[null,"1.","Čiščenje in pobrizg cestišča z bitumensko emulzijo.","m2",1570,null,0]
[]
[null,"2.","Dobava in strojno vgrajevanje BD 11 v povprečni debelini do 3 cm kot izravnava starega asfalta.","t",135,null,0]
[]
[null,"3.","Dobava in strojno vgrajevanje BB 8s v debelini 3 cm.","m2",1800,null,0]
[]
[null,"4.","Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm z BD 22 debeline 5 cm in BB 8s v debelini 3 cm.","m1",320,null,0]
[]
[null,"5.","Sekanje in premazi spojev z bitumensko emulzijo.","m1",16,null,0]
[]
[null,"6.","Izdelava tamponskih bankin","m1",650,null,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"VSE SKUPAJ D. :",null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"A.","cesta do Dolenj in skozi Dolenje"]
[]
[null,"B.","cesta od Dolenj do odcepa za Tevče"]
[]
[null,"C.","cesta od odcepa za Tevče do Guštinov"]
[]
[null,"D.","cesta skozi Tevče "]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ: ",null,null,null,0]
[]
[null,null,"ddv",0.2,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"VSA DELA SKUPAJ:",null,null,null,0]