{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["KS USTJE"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KS USTJE","index":0,"n_rows":372,"n_cols":12,"rows_kept":372,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[371,2,371,3],[360,2,360,3],[361,2,361,3],[362,2,362,3],[363,2,363,3],[365,2,365,3],[366,2,366,3],[356,2,356,3],[357,2,357,3],[369,2,369,3],[370,2,370,3],[358,2,358,3],[359,2,359,3],[347,2,347,3],[348,2,348,3],[349,2,349,3],[350,2,350,3],[351,2,351,3],[352,2,352,3],[354,2,354,3],[355,2,355,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL"]
[]
[]
[]
[]
["OBJEKT:"]
[null,"NADOMESTNA GRADNJA AVTOBUSNE ČAKALNICE, VEČNAMENSKEGA PROSTORA, STANOVANJA IN PARKIRIŠČA"]
[null,"I. DEL – PROSTORI KS USTJE"]
[]
["INVESTITOR:"]
[null,"KRAJEVNA SKUPNOST USTJE"]
[null,"USTJE 65"]
[null,"5270 AJDOVŠČINA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA"]
[]
[]
[null,"GRADBENA DELA"]
[null,"1. ZEMELJSKA DELA"]
[null,"2. BETONSKA IN AB DELA"]
[null,"3. ZIDARSKA DELA"]
[null,"4. TESARSKA DELA"]
[null,"5. KANALIZACIJA"]
[]
[null,"OBRTNIŠKA DELA"]
[null,"1. KLJUČAVNIČARSKA DELA"]
[null,"2. STAVBARSKA DELA"]
[null,"3. MIZARSKA DELA"]
[null,"4. KERAMIČARSKA DELA"]
[null,"5. PARKETARSKA DELA"]
[null,"6. SLIKOPLESKARSKA DELA"]
[null,"7. KAMNOSEŠKA DELA"]
[null,"8. FASADERSKA DELA"]
[null,"9. GASILNI APARATI"]
[]
[null,"ZUNANJA UREDITEV"]
[null,"1. ZUNANJA UREDITEV"]
[]
[]
[null,"GRADBENA DELA"]
[]
["1."," ZEMELJSKA DELA"]
[]
["1.1.","Širok strojni izkop v zemljini IV. Kat., globine do 3,00 m. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 10 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",183.82100000000003,{"$nulls":7},167.11]
[null,null,null,0]
["1.2.","Strojni izkop jarkov v  zemljini IV. kat. za temelje, globine do 100 cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo v razdalji do 10 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.  ","m3",120.14200000000001,{"$nulls":7},109.22]
[null,null,null,0]
["1.3.","Planiranje dna izkopa +/- 3 cm, z odkopom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",101.88200000000002,{"$nulls":7},92.62]
[null,null,null,0]
["1.4.","Nabava, dobava, nasipanje, razstiranje in utrjevanje tampona med temelji, v slojih po cca 15 cm. Tamponska plast debeline do 40 cm, utrjevanje z lahko gradbeno mehanizacijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",55.858000000000004,{"$nulls":7},50.78]
[null,null,null,0]
["1.5.","Nabava, dobava in strojni zasip z nasipnim materialom primerne kvalitete ob objektu, z ročnim razstiranjem in utrjevanjem v plasteh po 30 cm, z lahko mehanizacijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",32.285000000000004,{"$nulls":7},29.35]
[null,null,null,0]
["1.6.","Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo v  razdalji do 10 km. Komplet z  vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi. (obračun po dejanskih stroških)","m3",10,{"$nulls":7},1]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["2."," BETONSKA IN AB DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["2.1.","Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona pasovnih temeljev C12/15, prereza 0.10 m3/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",95.02900000000001,{"$nulls":7},86.39]
[null,null,null,9.5029,{"$nulls":7},8.639]
["2.2.","Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona temeljne plošče C12/15, prereza 0,10 m3/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",10.802000000000001,{"$nulls":7},9.82]
[null,null,null,1.0802000000000003,{"$nulls":7},0.9820000000000001]
["2.3","Nabava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 za temeljno ploščo, prereza 0,8m3/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",9.317000000000002,{"$nulls":7},8.47]
[null,null,null,11.649000000000001,{"$nulls":7},10.59]
["2.4.","Nabava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 za pasovne temelje prereza do 0,48m3/m1. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",55.88,{"$nulls":7},50.8]
[null," ",null,0]
["2.5.","Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega podložnega betona  C16/20, prereza do 0,16 m3/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",139.63400000000001,{"$nulls":7},126.94]
[null,null,null,22.341,{"$nulls":7},20.31]
["2.6.","Nabava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 za AB medetažno ploščo, prereza 0,16 m3/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",46.38700000000001,{"$nulls":7},42.17]
[null,null,null,0]
["2.7.","Nabava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 za AB steno. AB stena debeline 20 cm, prereza do 0,20 m3/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",18.788,{"$nulls":7},17.08]
[null,null,null,0]
["2.8.","Nabava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 za AB vertikalne vezi in stebre, prereza do 0,09 m3/m'. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",6.611000000000001,{"$nulls":7},6.01]
[null,null,null,0]
["2.9.","Nabava, dobava in vgradnja betona C25/30 v AB preklade do prereza do 0,06 m3/m1. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",0.77,{"$nulls":7},0.7]
[null,null,null,0]
["2.10.","Nabava, dobava in vgradnja betona C25/30 v AB stopnice. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",1.287,{"$nulls":7},1.17]
[null,null,null,0]
["2.11.","Nabava, dobava in vgradnja armature. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.  (ocenjeno)",null,0]
["2.11.1.","mrežasta armatura","kg",6233.337,{"$nulls":7},5666.67]
["2.11.2.","rebrasta armatura","kg",10340,{"$nulls":7},9400]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["3.","ZIDARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["3.1.","Nabava, dobava in zidanje z modularno opečno opeko, debeline 29 cm v GACM1:3:9. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",1.6500000000000001,{"$nulls":7},1.5]
[null,null,null,5.499999999999999,{"$nulls":7},4.999999999999999]
["3.2.","Nabava, dobava in zidanje z modularno opečno opeko, debeline 19 cm v GACM1:3:9. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",37.686,{"$nulls":7},34.26]
[null,null,null,188.43,{"$nulls":7},171.29999999999998]
["3.3.","Nabava, dobava in zidanje z opečnim zidakom debeline 15 cm\nv GACM 1:3:9. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",1.1550000000000002,{"$nulls":7},1.05]
[null,null,null,7.700000000000002,{"$nulls":7},7.000000000000001]
["3.4.","Nabava, dobava in zidanje z opečnim zidakom debeline 10 cm\nv GACM 1:3:9. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",23.782000000000004,{"$nulls":7},21.62]
[null,null,null,0]
["3.5.","Nabava, dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije vkopanih sten, 2x izotekt s predhodnim premazom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",114.82900000000001,{"$nulls":7},104.39]
[null,null,null,0]
["3.6.","Nabava, dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije z bradavičasto membrano. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",136.829,{"$nulls":7},124.39]
[null,null,null,0]
["3.7.","Nabava, dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije po talni plošči in temeljih, 2x izotekt s predhodnim premazom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",175.285,{"$nulls":7},159.35]
[null,null,null,0]
["3.8.","Nabava, dobava in polaganje izolacijskega dilatacijskega traku iz steklene volne, debeline 12 mm in širine 100 mm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m'",144.3,{"$nulls":7},144.3]
[null,null,null,0]
["3.9.","Nabava, dobava in izdelava tlakov v pritličju , v prostoru namenjenemu čakalnici. Izdelava armiranega cementnega estriha, debeline  8 cm. Upoštevaj 3 kg armature/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",41.82200000000001,{"$nulls":7},38.02]
[null,null,null,0]
["3.10.","Nabava, dobava in izdelava tlakov v pritličju v sestavi; npr.: toplotna izolacija, trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena (npr. URSA XPS N-III-L), deb. 3 cm, težke podne izolacijske plošče iz steklene volne (npr. URSA TEP ali TSP) deb. 3 cm, tesnilna folija (npr. URSA SECO 500), armirani cementni estrih v deb. 8 cm. Upoštevaj 3 kg armature/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",147.76300000000003,{"$nulls":7},134.33]
[null,null,null,0]
["3.11.","Nabava, dobava in izdelava ozelenjene ravne strehe, v sestavi: ekstenzivna ozelenitev (mahovi, trava: 50-150 kg/m2), subtrat (timhum); enostavna 5-15 cm, poliesterski filc 100 g/m2; filterski sloj, prosto položen, drenažni vzdrževalni sloj (timbiterm) 6-14 cm; stiropor plošče, prosto položene, protikoreninski trak (timbitekt PF/5 ME FLL 200), polno varjen, protikoreninski trak (timbitekt ST/4 ME-200*), točkovno varjen – 30%, prosto položen, plošče (timstirotekt L*) lepljene na podlago, parna zapora (bitalbit Al + SV/4), točkovno varjena 30%, hladni bitumenski premaz (ibitol) na AB ploščo. Koomplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",51.095000000000006,{"$nulls":7},46.45]
[null,null,null,0]
["3.12.","Nabava, dobava in izdelava vodotesnega stika med temelji in steno s SIKA S' WELL trakom trikotnega prereza. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m'",94.01,{"$nulls":7},94.01]
[null,null,null,0]
["3.13.","Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije na AB ploščo neizkoriščenega podstrešja. Toplotna izolacija, izolacijski filc iz steklene volne, npr. URSA ELF, debeline 200 mm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. ","m2",22.044,{"$nulls":7},20.04]
[null,null,null,0]
["3.14.","Nabava, dobava in zidanje dimnika, npr.: SCHIDEL Φ18/40, 2x čistilna vratca, 1x priključek, tipska dimniška kapa, komplet z vsemi deli in materiali.","m'",3,{"$nulls":7},3]
[null,null,null,0]
["3.15.","Nabava, dobava in izdelava stenskih in stropnih ometov, grobi + fini omet s predhodnim obrizgom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",416.92,{"$nulls":7},416.92]
[null,null,null,0]
["3.16.","Nabava, dobava in izdelava zalikanega estriha. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",30.7,{"$nulls":7},30.7]
[null,null,null,0]
["3.17.","Štemanje utorov v opečnih stenah za montažo cevnih instalacij z zazidavo po končani montaži. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. (ocena)",null,0]
["3.17.1.","dimenzije 6/6","m' ",73.33,{"$nulls":7},73.33]
["3.17.2.","dimenzije 15/15","m' ",56.67,{"$nulls":7},56.67]
[null,null,null,0]
["3.18.","Nepredvidena dodatna dela. (obračun po dejanskih stroških)","ur",16,{"$nulls":7},16]
[null,null,null,0]
["3.19.","Zidarsko čiščenje objekta.","ur",17.5,{"$nulls":7},17.5]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["4.","TESARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["4.1.","Nabava, dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev, višine do 0,9 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",200.20000000000002,{"$nulls":7},182]
[null,null,null,0]
["4.2.","Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža temeljne plošče, višine do 0,9 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",9.394,{"$nulls":7},8.54]
[null,null,null,0]
["4.3.","Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB medetažđne plošče. Komplet z vsemi potrebnimi deli in elementi.","m2",172.227,{"$nulls":7},156.57]
[null,null,null,0]
["4.4.","Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čel AB plošč, višine do 0,3 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali, ter podpiranji.","m'",79.299,{"$nulls":7},72.09]
[null,null,null,0]
["4.5.","Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB stopnic, komplet s podpiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",9.240000000000002,{"$nulls":7},8.4]
[null,null,null,0]
["4.6.","Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža vertikalnih vezi in stebrov, komplet s podpiranji. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",121.11,{"$nulls":7},110.1]
[null,null,null,0]
["4.7.","Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža okenskih in vratnih preklad, komplet s podpiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",9.966000000000001,{"$nulls":7},9.06]
[null,null,null,0]
["4.8.","Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB sten, komplet s podpiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",187.90200000000002,{"$nulls":7},170.82]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["5.","KANALIZACIJA",null,0]
[null,null,null,0]
["5.1.","Kombinirani izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. In IV. ktg. , globine do 1,50 m, z odmetom zemljine na rob izkopa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",36.575,{"$nulls":7},33.25]
[null,null,null,0]
["5.2.","Planiranje dna izkopov za kanalizacijo, na +/- 3 cm, z odkopom odvečnega materiala in odmetom na rob izkopa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",26.873,{"$nulls":7},24.43]
[null,null,null,0]
["5.3.","Kombinirani zasip kanalizacije z izkopnim materialom, v plasteh po 30 cm, z utrjevanjem z lahko gradbeno mehanizacijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",33.56100000000001,{"$nulls":7},30.51]
[null,null,null,0]
["5.4.","Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo v razdalji do 10 km. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",33.737,{"$nulls":7},30.67]
[null,null,null,0]
["5.5.","Strojni izkop gradbene jame za greznico, v zemljini III. In IV. Ktg., globine cca 3,50 m, z odmetom zemljine na rob izkopa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",45.826,{"$nulls":7},41.66]
[null,null,null,0]
["5.6.","Nabava, dobava in izdelava, oz vgradnja PVC troprekatne greznice, dimenzije 310x210x320 cm, oz 12000 l. Greznica z dvema betonskima pokrovoma fi 60. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","Kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,null,0]
["5.7.","Nabava, dobava in polaganje drenažnih cevi, pvc fi 150 mm na betonsko posteljico. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m'",35.39,{"$nulls":7},35.39]
[null,null,null,0]
["5.8.","Nabava, dobava in polaganje pvc cevi za horizontalno fekalno kanalizacijo, s predhodno izdelavo betonske posteljice in obetoniranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["5.8.1.","pvc fi 150","m'",10.230000000000002,{"$nulls":7},9.3]
["5.8.2.","pvc fi 100","m'",11.110000000000001,{"$nulls":7},10.1]
["5.8.3.","pvc fi 75 ","m'",7.370000000000001,{"$nulls":7},6.7]
[null,null,null,0]
["5.9.","Nabava, dobava in montaža talnega sifona. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","Kos",2,{"$nulls":7},2]
[null,null,null,0]
["5.10.","Nanaba, dobava in montaža odtočnika iz terase in balkona. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","Kos",4,{"$nulls":7},4]
[null,null,null,0]
["5.11.","Nabava, dobava in izdelava notranjih betonskih jaškov fekalne kanalizacije, z obdelavo dna in kovinskim plinotesnim pokrovom za kasnejšo vstavitev keramike. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["5.11.1.","30x30 cm","kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,null,0]
["5.12.","Nabava, dobava in izdelava zunanjih betonskih jaškov fekalne kanalizacije, z obdelavo dna in kovinskim plinotesnim pokrovom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["5.12.1.","80x80","kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,null,0]
["5.13.","Nabava, dobava in izdelava zunanjih revizijskih jaškov meteorne kanalizacije iz betonskih cevi, z obdelavo dna, izdelavo priključkov, betonskim pokrovom fi 50 in okvirjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["5.13.1.","fi 60x150 cm","kos",1,{"$nulls":7},1]
["5.13.2.","fi 80x100 cm","kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,null,0]
["5.14.","Nabava, dobava in izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi, z izdelavo priključkov, betonskim pokrovom fi 50 in okvirjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["5.14.1.","fi 100x200 cm","Kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,null,0]
["5.15.","Nabava, dobava in izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 30/100 cm, z obdelavo dna, izdelavo priključkov in betonskim pokrovom fi 30 in okvirjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","kos",3,{"$nulls":7},3]
[null,null,null,0]
["5.16.","Nabava, dobava in polaganje pvc cevi za meteorno kanalizacijo, s predhodno izdelavo peščene posteljice in zasip s peskom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["5.16.1.","pvc fi 200 ","m'",12.59,{"$nulls":7},12.59]
["5.16.2.","pvc fi 160","m'",18.87,{"$nulls":7},18.87]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
[null,"OBRTNIŠKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["1.","KLJUČAVNIČARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["1.1.","Nabava, dobava in notranje stopniščne ograje iz jeklenih cevi, zaščitena z antikorozijsko barvo, 2x pleskana. Ograja višine 100 cm. Izdelava po detajlni skici po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m'",4.45,{"$nulls":7},4.45]
[null,null,null,0]
["1.2.","Nabava, dobava in montaža alu „L“ kotnikov na priperah vrat. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m'",7.76,{"$nulls":7},7.76]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["2.","STAVBARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["2.1.","Nabava, dobava in montaža pvc vhodnih vrat, dimenzije 100/230 cm s stranskimi polnili. Vrata delno zastekljena s termopan izolacijskim steklom k=1,1W/m2K, opremljena s samozapiralom in cilindrično ključavnico. Barva po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","Kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,null,0]
["2.2.","Nabava, dobava in montaža pvc vhodnih vrat. Vrata protivlomna, delno zastekljena s termopan izolacijskim steklom k=1,1W/m2K, opremljena s cilindrično ključavnico. Barva po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["2.2.1.","90/230 cm","Kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,null,0]
["2.3.","Nabava, dobava in montaža pvc vrat, opremljena s samozapiralom in cilindrično ključavnico. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["2.3.1.","91/208,5 cm","Kos",1,{"$nulls":7},1]
["2.3.2.","90/230 cm","Kos",2,{"$nulls":7},2]
[null,null,null,0]
["2.4.","Nabava, dobava in montaža enokrilnih notranjih lesenih vrat. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["2.4.1.","81/208,5 cm","Kos",1,{"$nulls":7},1]
["2.4.2.","91/208,5 cm","Kos",4,{"$nulls":7},4]
[null,null,null,0]
["2.5.","Nabava, dobava in montaža pvc oken. Okna zastekljena z izolacijskim steklom termopan k=1,1W/m2K, opremljena z okovjem za kombinirano odpiranje, pvc roleto in notranjo leseno okensko polico. Nad oknom in ob straneh razšeritveni profili  šir. 3,0-3,5 cm za preprečevanje toplotnega mostu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["2.5.1.","120/130 cm","Kos",8,{"$nulls":7},8]
[null,null,null,0]
["2.6.","Nabava, dobava in montaža pvc oken. Okna fiksna, zastekljena s kaljenim steklom po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["2.6.1.","150/170 cm","Kos",4,{"$nulls":7},4]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["3.","MIZARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["3.1.","Nabava, dobava, izdelava in montaža predelnih sten v sanitarnih prostorih z vrajenimi enokrilnimi vrati. Izdelava po meritvah na objektu. Stene iz melaminskih kompaktnih plošč MAX, vpete z namenskimi profili v zid, višine 2,20m, dvignjene od tal 10 cm, opremljena z nerjavečim tipskim okovjem in veznimi elementi. Vgrajena vrata, dimenzije 80/210 cm, opremljena z nerjavečo kovinsko kljuko (bunko) in zapiralom ter rešetko. Barva po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["3.1.1.","Vrata 80/210 cm","Kos",2,{"$nulls":7},2]
["3.1.2.","Predelna stena z vrati","m'",2.5,{"$nulls":7},2.5]
[null,null,null,0]
["3.2.","Nabava, dobava, izdelava in montaža predelne stene v sanitarnem prostoriu ob pisuarju. Izdelava po meritvah na objektu. Stena iz melaminske kompaktne plošče MAX, vpeta z namenskimi profili v zid in tlak, višine 1,50m, dvignjena od tal 10 cm, opremljena z nerjavečim tipskim okovjem in veznimi elementi. Barva po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m'",0.5,{"$nulls":7},0.5]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["4.","KERAMIČARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["4.1.","Nabava, dobava in polaganje talne sanitarne keramike I. A kvalitete (nabavna vrednost cca 12 EUR) , deb. 0,8 - 0,9 cm, polaganje v diagonalo na lepilo deb. 0,3 - 0,5 cm. Komplet s fugiranjem s fugirno maso v ustrezni barvi. Keramika dim. 20/20 ali 30/30. Všteta so vsa potrebna dodatna dela in elementi.","m2",7.46,{"$nulls":7},7.46]
[null,null,null,0]
["4.2.","Nabava, dobava in lepljenje stenske sanitarne keramike I. A kvalitete (nabavna vrednost 10 EUR) , do stropa višine 2,60 m , s keramičnimi ploščicami dim. 20/20 ali 20/25 cm. Lepljeno na grobo ometane površine. Komplet s fugiranjem s fugirno maso v ustrezni barvi. Všteta so vsa potrebna dodatna dela in zaključni elementi.","m2",36.4,{"$nulls":7},36.4]
[null,null,null,0]
["4.3.","Nabava, dobava in lepljenje stenske keramike, kuhinjski niz, višine 1,60 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",4.58,{"$nulls":7},4.58]
[null,null,null,0]
["4.4.","Nabava, dobava in polaganje granitogressa I. A kvalitete (nabavna vrednost 12 EUR) v bivalnih prostorih (hodniki, veže), deb. 0,8 - 0,9 cm, polaganje na lepilo deb. 0,3 - 0,5 cm. Komplet s fugiranjem s fugirno maso v ustrezni barvi. Keramika dim. 30/30. Všteta so vsa potrebna dodatna dela in elementi.","m2",53,{"$nulls":7},47.75]
[null,null,null,0]
["4.5.","Nabava, dobava in izdelava stenske obrobe iz granitogressa, I.A kvalitete (rezan iz ploščice 30/30), višina 10 cm. Komplet s fugiranjem s fugirno maso v ustrezni barvi. Všteta so vsa potrebna dodatna dela in elementi.","m'",56,{"$nulls":7},55.44]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["5.","PARKETARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["5.1.","Nabava, dobava in polaganje hrastovega izgotovljenega  panelnega parketa I.ktg, deb. 1,4 cm,  lepljen na izgotovljene estrihe. V ceno je vključena  izravnava  z izravnalno maso deb. 0,3 -0,5 cm. Komplet z vsemo potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",55.00000000000001,{"$nulls":7},50]
[null,null,null,0]
["5.2.","Nabava, dobava in polaganje obstenske zaključne letve za panelni parket in keramiko v bivalnih prostorih, višine 7 - 8 cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m'",24.750000000000004,{"$nulls":7},22.5]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["6.","SLIKOPLESKARSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["6.1.","Nabava, dobava in 2 x slikanje ometanih sten in stropov s poldisperzijsko barvo, komplet s predhodnim potrebnim brušenjem in kitanjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",459.45,{"$nulls":7},459.45]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["7.","KAMNOSEŠKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["7.1.","Nabava, dobava in montaža zunanjih okenskih polic. Okenske police kamnite, iz naravnega kamna, debeline 3 cm, s pobrušenimi robovi in odkapnim nosom. Kamen po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["7.1.1.","120/30 cm","Kos",8,{"$nulls":7},8]
["7.1.2.","150/30 cm","Kos",8,{"$nulls":7},8]
[null,null,null,0]
["7.2.","Nabava, dobava in lepljenje fasadnega kamna. Kamen po izboru investitorja. Komplet z razrezom, fugiranje ter vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",10.94,{"$nulls":7},10.94]
[null,null,null,0]
["7.3.","Nabava, dobava in polaganje talnega naravnega kamna. Kamen po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",38.02,{"$nulls":7},38.02]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["8.","FASADERSKA DELA",null,0]
[null,null,null,0]
["8.1.","Nabava, dobava in izdelava fasade (npr. Demit), na fasadne stene z lepljenjem stiropornih plošč (EPS) plošč deb. 10 cm. Plošče 100/50 cm. Podlago pred začetkom del očistiti, ščetkati, na plošče nanesti nanos lepila in vtisniti rabitz mrežico. Zgornje EPS plošče dodatno pritrditi s sidrnimi vijaki, nanos drugega sloja in prednamaz za zaključni sloj. Zaključni sloj iz mineralnega vodoodbjnega ometa, granulacije do 2 mm, v barvi po izboru projektanta, glajena končna struktura. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. ","m2",145.75,{"$nulls":7},132.5]
["8.1.1.","zaključek iz naravnega kamna","m2",12.034,{"$nulls":7},10.94]
[null,null,null,0]
["8.2.","Nabava, dobava in izdelava finalnega fasadnega sloja v predelu cokla s kulirplastom, v deb. 2.5 mm, barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",121.00000000000001,{"$nulls":7},110]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[null,null,null,0]
["9.","GASILNI APARATI",null,0]
[null,null,null,0]
["9.1.","Nabava,dobava in montaža gasilnih aparatov na prah, na steno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.",null,0]
["9.1.1.","\"S9\"","kos",1,{"$nulls":7},1]
["9.1.2.","\"S6\"","kos",1,{"$nulls":7},1]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[]
[null,"ZUNANJA UREDITEV",null,0]
[null,null,null,0]
["10.","ZUNANJA UREDITEV",null,0]
[null,null,null,0]
["10,.1.","Strojni izkop v zemljini IV. kat. za pasovne temelje podpornega zidu. Odlaganje zemljine na rob izkopa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. ","m3",5.28,{"$nulls":7},4.8]
[null,null,null,0]
["10.2.","Planiranje izkopa +/-3cm v zemljini IV. Kat.. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",10.56,{"$nulls":7},9.6]
[null,null,null,0]
["10.3.","Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, prereza 0,08 m3/m'. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",7.040000000000001,{"$nulls":7},6.4]
[{"$nulls":11},0.512]
["10.4.","Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, prereza 0,3 m3/m', za pasovne temelje podpornega zidu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",2.64,{"$nulls":7},2.4]
[null,null,null,0]
["10.5.","Nabava, dobava, montaža in demontaža dvostranskega jelovega opaža, višine do 70 cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",12.672,{"$nulls":7},11.52]
[null,null,null,0]
["10.6.","Nabava, dobava in zidanje podpornega zidu. Zid kamnit, iz naravnega kamna, debeline 20 cm (po izboru investitorja). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",2.9040000000000004,{"$nulls":7},2.64]
[null,null,null,0]
["10.7.","Nabava, dobava in montaža kovinske ograje na podporni zid. Ograja višine cca 100 cm, pritrjena na podporni zid. Tip ograje po izboru investitorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m'",8.8,{"$nulls":7},8]
[null,null,null,0]
["10.8.","Strojni zasip z izkopano zemljino za podpornim zidom. Nabijanje zemljine v plasteh po 30 cm, z lahko gradbeno mehanizacijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m3",7.920000000000001,{"$nulls":7},7.2]
[null,null,null,0]
["10.9.","Planiranje v zemljini III. in IV. kat. s točnostjo +/-3cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi. ","m2",365.20000000000005,{"$nulls":7},332]
[null,null,null,0]
["10.10.","Nabava, dobava in vgrajevanje tampona iz gramoza lomljenca s planiranjem in utrjevanjem v debelini do 40cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m3",33.165,{"$nulls":7},30.15]
[null,null,null,0]
["10.11.","Nabava, dobava in posipanje tamponske površine z mletim peskom 0-8 mm, s planiranjem in utrjevanjem finalne podlige pred avsfaltiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",260.37,{"$nulls":7},236.7]
[null,null,null,0]
["10.12.","Nabava, dobava in polaganje betonskih robnikov 15/24/100cm v ravnih linijah. Polaganje na betonsko podlago, komplet s fugiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi materiali in elementi za polaganje, ter vsemi potrebnimi dodatnimi deli.","m'",67.95,{"$nulls":7},67.95]
[null,null,null,0]
["10.13.","Nabava, dobava in poganje betonskih robnikov 15/24/33cm v krivinah. Polaganje na betonsko podlago, komplet s fugiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi materiali in elementi za polaganje, ter vsemi potrebnimi dodatnimi deli.","m'",60.03,{"$nulls":7},60.03]
[null,null,null,0]
["10.14.","Nabava, dobava in polaganje betonskih pranih plošč 40/40/4cm na betonsko podlago. Polaganje ob objektih. Komplet s fugiranjem ter z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",22,{"$nulls":7},20]
[null,null,null,0]
["10.15.","Nabava, dobava in ročno humuziranje zelenic in atrijev s sejanjem trave. Kompletno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m2",173.8,{"$nulls":7},158]
[null,null,null,0]
["10.16.","Nabava, dobava in vgrajevanje asfalta na parkirnih in voznih površinah ter pločnikih, na pripravljeno podlago v izvedbi 7+3cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.","m2",260.37,{"$nulls":7},236.7]
[null,null,null,0]
["10.17.","Nabava, dobava in risanje talnih označb na parkiriščih z belo polno črto širine 10cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","m'",77,{"$nulls":7},70]
[null,null,null,0]
["10.18.","Nabava, dobava in montaža prometnih znakov. Kompletno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.","kos",2.2,{"$nulls":7},2]
[]
["10.19.","Nepredvidena dela","%",10]
[]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[]
[null,"RAZNA DELA"]
[]
["1.","Izdelava varnostnega načrta","kos",1]
[]
["2.","Postavitev gradbiščne table  in označitev gradbišča","kos",1]
[]
["3.","Izdelava PZI IN PID projektov ","kos",1]
[]
[]
[null,null,"SKUPAJ:",null,"€"]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA:"]
[]
[null,"GRADBENA DELA",0,null,"€"]
[null,"1. ZEMELJSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"2. BETONSKA IN AB DELA",0,null,"€"]
[null,"3. ZIDARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"4. TESARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"5. KANALIZACIJA",0,null,"€"]
[]
[null,"OBRTNIŠKA DELA",0,null,"€"]
[null,"1. KLJUČAVNIČARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"2. STAVBARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"3. MIZARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"4. KERAMIČARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"5. PARKETARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"6. SLIKOPLESKARSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"7. KAMNOSEŠKA DELA",0,null,"€"]
[null,"8. FASADERSKA DELA",0,null,"€"]
[null,"9. GASILNI APARATI",0,null,"€"]
[]
[null,"ZUNANJA UREDITEV",0,null,"€"]
[null,"10. ZUNANJA UREDITEV",0,null,"€"]
[]
[null,"RAZNA DELA",null,null,"€"]
[null,"SKUPAJ:",0,null,"€"]
[null,"+ DDV",20,null,"%"]
[null,"SKUPAJ:",0,null,"€"]