{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["JAVNA","JR KAB KAN","TK KAB KAN","REKAPITULACIJA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JAVNA","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"1. JAVNA RAZSVETLJAVA (od profila 10, do profila 61)"]
[]
[null,"ELEKTROMONTAŽNI DEL"]
[1,"Kabel NAYY4x25mm2 položen v kabelsko kanalizacijo","m",1120,0,0]
[2,"Kabel NAYY 4x70 mm2 položen v kab. kan.","m",135,0,0]
[3,"Izdelava kabelskih končnikov 4x25 mm2 Al-Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla v posamezni svetilki","grn",90,0,0]
[4,"Izdelava kabelskih končnikov 4x70 mm2 Al-Cu, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla na priklopna meta","grn",2,0,0]
[5,"Kabel za priključitev svetilk\nPP00-Y 3 x 2,5 mm2","m",258,0,0]
[6,"Kandelaber tip EL-GO h=6 m od tal, vroče cinkan opremljen z priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj","kos",43,0,0]
[7,"Svetilka tip CX 6236-1150 NR z visokotlačno natrijevo žarnico 1x150 W montirana na kandelaber tip EL-GO ","kos",2,0,0]
[8,"Svetilka tip CX 6236-1100  z visokotlačno metalhalogeno žarnico 1x100 W montirana na kandelaber tip EL-GO ","kos",2,0,0]
[9,"PVC opozorilni trak","m",1255,0,0]
[10,"Plastični ščitnik","m",1255,0,0]
[11,"Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev TP ter na vse kandelabre JR","m",1120,0,0]
[12,"Meritve, pregledi in izdaja atestov","kos",1,0,0]
[13,"Izdelava PID","kos",1,0,0]
[14,"Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik","ur",15,0,0]
[15,"Drobni material ",null,0.02,0,0]
[16,"Manipulativni stroški , priprava materiala in dela",null,0.06,null,0]
[17,"Zavarovanje gradbišča ob  cesti  pri uvlačenju kablov in pri postavitvi kandelabrov","kos",1,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"JR KAB KAN","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"2. JR GRADBENI DEL (3265-3960km)"]
[]
[1,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0,4x1,0m globine","m3",537.6,0,0]
[2,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.4x1.2m globine ","m3",34.56,0,0]
[3,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v dvorišču dimenzije 0.4x1.2m globine ","m3",31.2,0,0]
[4,"Dobava, polaganje in spajanje 2. cevne kanalizacije (2 x stigmaflex cev prereza110 mm), komplet z distančniki ","m",60,0,0]
[5,"Dobava, polaganje in spajanje 1. cevne kanalizacije (1 x stigmaflex cev prereza110 mm), komplet","m",1120,0,0]
[6,"Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem","m3",95,0,0]
[7,"Zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom","m3",210.20000000000016,0]
[8,"Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih","m3",118.16,0,0]
[9,"Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih","m3",180,0,0]
[10,"Odvoz odvečnega materijala","m3",150.84000000000003,0,0]
[11,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.2x1.2x1m globine, pokrov IMP (teški promet)","kos",5,0,0]
[12,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška Fi 80 cm, pokrov IMP (LTŽ pokrov)","kos",40,0,0]
[13,"Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za steber JR, h=8 m od tal ","kos",45,0,0]
[14,"Rezanje asfalta na cestišču","m2",65,0,0]
[15,"Asfaltiranje cestišča","m2",65,0,0]
[16,"Zakoličba nove trase JR  kanalizacije","m",1120,0,0]
[17,"Izvedba križanj s PTT kanalizacijo","kos",6,0,0]
[18,"Izvedba križanj z meteorno kanalizacijo","kos",10,0,0]
[19,"Izvedba križanj z vodovodom","kos",6,0,0]
[20,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[21,"Stroški nadzora Elektro Gorica (ocenjeno)","ur",16,0,0]
[22,"Stroški nadzora PTT Slovenije, PE Nova Gorica (ocenjeno)","ur",5,0,0]
[23,"Zaščita gradbišča pri izkopu (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[{"$nulls":4},0]
[null," SKUPAJ",null,null,0,0]

{"sheet":"TK KAB KAN","index":2,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"3. TK KABELSKA KANALIZACIJA (3265-3960km)"]
[]
[null,"GRADBENI DEL"]
[1,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku dimenzije 0,4x1,0m globine","m3",448,0,0]
[2,"Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču dimenzije 0.4x1.2m globine ","m3",36,0,0]
[3,"Dobava, polaganje in spajanje 1. cevne kanalizacije (1xPVC/PTT fi 110mm), komplet z distančniki","m",1120,0,0]
[4,"Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem","m3",13,0,0]
[5,"Dobava in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v slojih","m3",118,0,0]
[6,"Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih","m3",150,0,0]
[7,"Odvoz odvečnega materijala","m3",361.52,0,0]
[8,"Rezanje asfalta na cestišču","m2",26.24,0,0]
[9,"Asfaltiranje cestišča","m2",26.24,0,0]
[10,"Izkop in komplet izdelava tipskega pomožnega betonskega jaška Fi 80 cm, pokrov IMP (LTŽ  TELEFON pokrov)","kos",8,0,0]
[11,"Izdelava pomožnega betonskega kabelskega jaška dim. 1,2x1,2x1,2m gl. v pločniku, jašek opremljen z 2 kom. plastificiranih vzidljivih konzol l=355mm in LTŽ pokrovom TELEFON","kos",2,0,0]
[12,"Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1,5x1,5x1,8, pokrov IMP (LTŽ pokrov TELEFON)","kos",2,0,0]
[13,"Zakoličba nove trase TK  kanalizacije","m",1120,0,0]
[14,"PVC opozorilni trak","m",1120,0,0]
[15,"Izvedba križanj s NN kanalizacijo","kos",2,0,0]
[16,"Izvedba križanj z meteorno kanalizacijo","kos",2,0,0]
[17,"Izvedba križanj z vodovodom","kos",2,0,0]
[18,"Pripravljalna in zaključna dela",null,null,0,0]
[19,"Stroški nadzora Elektro Gorica (ocenjeno)","ur",2,0,0]
[20,"Stroški nadzora PTT Slovenije, PE Nova Gorica (ocenjeno)","ur",15,0,0]
[21,"Zaščita gradbišča pri izkopu (ocenjeno)","kos",1,0,0]
[{"$nulls":4},0]
[null," SKUPAJ",null,null,null,0]

{"sheet":"REKAPITULACIJA","index":3,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"4. REKAPITULACIJA - SKUPAJ 1. FAZA"]
[]
[]
["1.","JAVNA RAZSVETLJAVA",null,null,0]
[]
["2.","JR GRADBENI DEL",null,null,0]
[]
["3.","TK KABELSKA KANALIZACIJA - GRADBENI DEL",null,null,0]
[]
[]
[null,"SKUPAJ BREZ DDV",null,null,0]
[null,"DDV (20%)",null,null,0]
[]
[null,"SKUPAJ",null,null,0]