{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Delovni list1","Delovni list2","Delovni list3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Delovni list1","index":0,"n_rows":173,"n_cols":7,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[172,2,172,3],[132,2,132,3],[15,2,15,3],[1,0,1,3],[134,0,134,3],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[11,2,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SEZNAM OPREME IN POHIŠTVA ZA OŠ OTLICA"]
[]
[]
[null,null,"SKUPNA REKAPITULACIJA"]
[]
[null,null,"Oprema prostorov",null,null,null,0]
[null,null,"Oprema telovadnica",null,null,null,0]
[null,null,"SKUPAJ",null,null,null,0]
[null,null,"Popust",null,0,null,0]
[null,null,"Skupaj s popustom",null,null,null,0]
[null,null,"DDV",null,null,null,0]
[null,null,"VSE SKUPAJ",null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"OPREMA ŠOLA"]
[]
["Zap. št.","kos","Prostor","Opis","Oznaka","Cena/enoto","Skupaj"]
[1,1,"Kabinet športna vzgoja P10  ","Visoka dvokrilna omara 90x 37 H.203, dvodelna, gornja vrata zastekljena s ključavnico, spodaj predali","OVO S P",0,0]
[3,1,"Kabinet športna vzgoja P10  ","Visoka garderobna omara dim. 45x37 H.203, enokrilna s ključavnico in režami za zračenje ","GO",0,0]
[4,1,"Kabinet športna vzgoja P10  ","Pisalna miza 160 x 80, kovinsko podnožje, delovna površina iverka – laminat","DM",0,0]
[7,1,"Kabinet športna vzgoja P10  ","Stol – vrtljiv, nastavljiv po višini, z naslanjalom, sedalo in naslanjalo iz vezane plošče, s kolesci","S1",0,0]
[8,1,"Kabinet športna vzgoja P10  ","Predalnik na kolescih s 3 predali+1 vrhnjim nižjim predalom, s ključavnico, H.60cm","P",0,0]
[9,1,"Kabinet športna vzgoja P10  ","Koš za smeti iz  polipropilena","KS",0,0]
[]
[]
[]
[]
[14,2,"Prostor za čistila P19","Visoka dvokrilna omara 90x 37 H.203, s štirimi vrati iz iverke-melamin, s ključavnico","OVO",0,0]
[15,1,"Prostor za čistila P19","Visoka enokrilna omara 45x37 H.203, dvoje vrat, s ključavnico","OVO1",0,0]
[16,1,"Prostor za čistila P19","Voziček za čistila",null,0,0]
[17,2,"Prostor za čistila P19","Visoka enokrilna garderobna omara  45 x 37 H.203, s ključavnico in režami za zračenje spodaj, ","GO",0,0]
[]
[]
[18,1,"Garderoba Ž","Garderobna kompozicija  - klop  iverka-laminat, zgoraj na zidu lesen panel s kovinskimi kljukami – obešalniki (dolžina po meri)",null,0,0]
[19,1,"Garderoba Ž","Koš za smeti iz polipropilena",null,0,0]
[]
[20,1,"Garderoba M","Garderobna kompozicija  - klop  iverka-laminat, zgoraj na zidu lesen panel s kovinskimi kljukami – obešalniki (dolžina po meri)",null,0,0]
[21,1,"Garderoba M","Koš za smeti iz polipropilena",null,0,0]
[]
[]
[22,1,"Kabinet gospodinjstvo OP 27","Kompozicija kuhinja: steklokeramična plošča, pečica, pomivalno korito inox, visok vgradni hladilnik, kuhinjski elementi 45 x 60 H.85, od tega en s predali, delovni pult vodoodporna iverka-laminat, debeline 40mm, viseče stenske omarice z vratci in odprte, prostostoječa napa nad kuhalno površino  (glej načrt opreme)",null,0,0]
[]
[]
[23,2,"Kabinet-likovni P20","Pisalna miza 160 x 80, kovinsko podnožje, delovna površina iverka – laminat","DM",0,0]
[24,2,"Kabinet-likovni P20","Stol – vrtljiv, nastavljiv po višini, z naslanjalom, sedalo in naslanjalo iz vezane plošče, s kolesci","S1",0,0]
[25,2,"Kabinet-likovni P20","Predalnik na kolescih s 3 predali+1 vrhnjim nižjim predalom, s ključavnico, H.60cm","P ",0,0]
[26,1,"Kabinet-likovni P20","Kompozicija: 1x  visoka dvokrilna omara 90x 60  H.203, spodaj vrata s ključavnico, zgoraj police, nastavljive po višini,   1x  visoka dvokrilna omara 120 x 60  H.203, spodaj vrata s ključavnico, zgoraj police, nastavljive po višini, 1x  visoka omara, spodaj  predali, zgoraj police,  90 x  60  H. 203",null,0,0]
[27,1,"Kabinet-likovni P20","Predalnik za shranjevanje slik, listov velikosti A2, A1 dim. 99x75 H.80cm","OVP",0,0]
[28,2,"Kabinet-likovni P20","Koš za smeti iz polipropilena","KS",0,0]
[29,1,"Kabinet-likovni P20","Pano na zidu – plutovinast  (cca 60 x 100)","PA",0,0]
[]
[]
[30,6,"Učilnica – likovni P 21","Šolska miza dvosed 150 x 70 cm  H.75, delovna površina iverka – laminat, kovinsko podnožje z dvema kljukama za šolsko torbo","DM2",0,0]
[31,4,"Učilnica – likovni P 21","Miza 150 x 75cm  H.75, delovna površina za obdelavo razl. materialov, vezana plošča, debeline 40mm, kovinsko podnožje z dvema kljukama za šolsko torbo","DMR",0,0]
[32,1,"Učilnica – likovni P 21","Kateder za učitelja - šolska miza dvosed 150 x 60 cm  H.75 s hrbtiščem ter miza 80 x 60, zaokrožitveni element","DMU",0,0]
[33,21,"Učilnica – likovni P 21","Stoli s kovinskim ogrodjem, sedalo in hrbtišče iz vezane plošče, plastična protidrsna zaščita na koncu noge","S",0,0]
[34,1,"Učilnica – likovni P 21","Kompozicija omar: 4x  nizka dvokrilna omara 90x 60  H.76 ,   2x nizka omara predalnik 45x 60 H.76,    6x  stenske omarice, brez  vrat 90x 35 H.67,   1x stenska omarica, brez vrat 45x 35 H.67,   3x  nizka omara  pod pomivalnim koritom z enimi vrati 45x 60 H.76,  1x  inox korito (cca.1,5m), delovni pult vodoodporna iverka- laminat, debeline 40mm",null,0,0]
[35,1,"Učilnica – likovni P 21","Šolska tabla 360x120, zelena,  za pisanje s kredo","T",0,0]
[36,1,"Učilnica – likovni P 21","Projektno platno, montirano na zidu,dolžine ca. 150 cm","PP",0,0]
[38,2,"Učilnica – likovni P 21","Koš za smeti iz polipropilena","KS",0,0]
[39,3,"Učilnica – likovni P 21","Pano na zidu- plutovinast  (cca 100 x 60cm)","PA",0,0]
[]
[]
[40,2,"Kabinet tehnika P22","Delovna miza –  150 x 75   H.90, delovna površina vezana plošča, debeline 40mm,  noge kovinske, površina primerna za obdelavo različnih materialov,","DM1",0,0]
[41,4,"Kabinet tehnika P22","Stol – vrtljivi, brez naslonjača, nastavljiv po višini","S1",0,0]
[42,6,"Kabinet tehnika P22","Dvokrilna omara dim. ca 70 x 47 H.100 , s policami in s plastičnimi posodami za shranjevanje predmetov in orodij","NO PVC",0,0]
[43,1,"Kabinet tehnika P22","Visoka enokrilna omara, zgoraj vrata, spodaj predali  45x60 H.203","OV 1P",0,0]
[44,1,"Kabinet tehnika P22","Visoka dvokrilna omara 90x 60 H.203, s štirimi vrati iz iverke-melamin, s ključavnico","OV",0,0]
[45,2,"Kabinet tehnika P22","Koš za smeti iz polipropilena","KS",0,0]
[46,1,"Kabinet tehnika P22","Omarica za prvo pomoč",null,0,0]
["46a",1,"Kabinet tehnika P22","Močan centralni odsesevalnik prahu kot PS 1500 ki je prilagojen na stenski set -razvod, stenski razvod s šobami 2 x 60; 2x 80; 2 x 100 in 2 x 120 mm ter z zapornimi loputami za vsako loputo posebej (2 kompleta), Cev ϕ 120 (2 kos), Cev ϕ 100 (4 kos), Cev ϕ 80 (4 kos), Cev ϕ 60 (4 kos)",null,0,0]
[]
[47,2,"Kabinet N 02","Pisalna miza 160 x 80, kovinsko podnožje, delovna površina iverka – laminat","DM",0,0]
[48,1,"Kabinet N 02","Stol – vrtljiv, nastavljiv po višini, z naslanjalom, sedalo in naslanjalo iz vezane plošče, s kolesci","S2",0,0]
[49,4,"Kabinet N 02","Stoli s kovinskim ogrodjem, sedalo in hrbtišče iz vezane plošče, plastična protidrsna zaščita na koncu noge","S",0,0]
[50,1,"Kabinet N 02","Predalnik na kolescih s 3 predali+1 vrhnjim nižjim predalom, s ključavnico, H.60cm","P",0,0]
[51,2,"Kabinet N 02","Koš za smeti iz polipropilena","KS",0,0]
[52,5,"Kabinet N 02","Visoka dvokrilna omara 90x 37 H.203, štiri vrata iz iverke-melamin,  s ključavnico","OVO",0,0]
[53,1,"Kabinet N 02","Visoka enokrilna omara 45x 37 H.203, dvoje vrat iz iverke-melamin, s ključavnico  ","OVO1",0,0]
[54,1,"Kabinet N 02","Kompozicija knjižna omara 135 x 37 H.203, brez vrat, iverka-melamin (glej načrt opreme)","SHP3",0,0]
[55,1,"Kabinet N 02","Pano na zidu – plutovinast  (cca 100 x 60)","PA",0,0]
[]
[]
[]
[]
[64,10,"Multimedij. učilnica N04","Šolska miza 150x70  H.75,  z luknjo za kabel v delovni plošči, iverka-melamin, spodaj nosilec za PC računalnik, dve kljuki za šolsko torbo, s kanalom za električne kable","DM3",0,0]
[65,1,"Multimedij. učilnica N04","Kateder za učitelja - šolska miza dvosed 150 x 60 cm  H.75 s hrbtiščem ter miza 80 x 60, zaokrožitveni element","DMU",0,0]
[66,21,"Multimedij. učilnica N04","Stoli s kovinskim ogrodjem, sedalo in hrbtišče iz vezane plošče, plastična protidrsna zaščita na koncu noge","S",0,0]
[67,1,"Multimedij. učilnica N04","Kompozicija omar: 4x  nizka dvokrilna omara 90x 60 H.76, dvoje vrat iz iverke-melamin,   2x  nizka omara s predali 45x 60 H.76",null,0,0]
[68,1,"Multimedij. učilnica N04","Šolska tabla 360x120, zelena,  za pisanje s kredo","T",0,0]
[69,1,"Multimedij. učilnica N04","Projektno platno, montirano na zidu,dolžine ca. 150 cm","PP",0,0]
[70,2,"Multimedij. učilnica N04","Koš za smeti iz polipropilena","KS",0,0]
[71,2,"Multimedij. učilnica N04","Pano na zidu – beli magnetni za flomastre (ca 100x120)","PA-M",0,0]
[72,20,"Multimedij. učilnica N04","Magneti za na tablo",null,0,0]
[73,1,"Multimedij. učilnica N04","Pano na zidu – plutovinast  (cca 60x100)","PA",0,0]
[]
[]
[74,1,"Kabinet knjižnica N05","Stol – vrtljiv, nastavljiv po višini, z naslanjalom, sedalo in naslanjalo iz vezane plošče, s kolesci","S2",0,0]
[75,2,"Kabinet knjižnica N05","Stoli čitalniški –  višine za otroke od 4-9 razreda","S3",0,0]
[76,1,"Kabinet knjižnica N05","Kompozicija: nosilec za računalnik - lesen boks brez vrat in hrbtišča, dim. 45x60  H:72  in hkrati nosilec za gornji pult; nizka enokrilna omara 45x60 H.72, levo odpiranje; nizka enokrilna omara 45x60 H.72, desno odpiranje; pult iz iverke - laminat dim. 310 x 65, debeline 3cm","DP1",0,0]
[77,1,"Kabinet knjižnica N05","Kompozicija: 1x  nizka omara s predali dim. 45x60x H.72 , 1x  enokrilna nizka omara 45x 60 H.72,  1x dvokrilna nizka omara 90x 60 H.72, vrata iz iverke-melamin; pult iz iverke - laminat dim. 310 x 65, debeline 3cm","DP2",0,0]
[78,1,"Kabinet knjižnica N05","Stenski regal z vrhnjo in spodnjo polico, brez vrat in s štirimi vertikalnimi stojkami 310x30, vijačenje tudi bočno, oziroma v mavčno steno",null,0,0]
[79,1,"Kabinet knjižnica N05","Koš za smeti iz polipropilena","KS",0,0]
[]
[]
[80,4,"Knjižnica N09","Miza čitalniška – 120 x 60, kovinsko podnožje, delovna površina iverka-laminat","ČM",0,0]
[81,2,"Knjižnica N09","Zvočno akustičen paravan med čitalniškimi mizami",null,0,0]
[82,8,"Knjižnica N09","Stoli čitalniški – nizki,  za otroke od 1-3 razreda","S4",0,0]
[83,1,"Knjižnica N09","Miza knjižnica – višine 54 cm , iverka-laminat, kovinsko podnožje, ovalna, za 8 stolov","ČM1",0,0]
[84,16,"Knjižnica N09","Stoli čitalniški –  višine za otroke od 4-9 razreda","S3",0,0]
[85,1,"Knjižnica N09","Miza knjižnica - višine 75 cm, iverka- laminat, kovinsko podnožje, ovalna, za 8 stolov","ČM2",0,0]
[86,30,"Knjižnica N09","Knjižni regal –  lesena/kovinska konstrukcija 90x30 H.203, brez hrbtišča","OKR",0,0]
[87,4,"Knjižnica N09","Dvokrilna omara 90x 30 H.203, v spodnjem delu vrata iverka-laminat, zgoraj pod kotom postavljene police v zgornjem delu (za revije)","RR",0,0]
[88,8,"Knjižnica N09","Dvokrilna omara 90x30 H.203, v spodnjem delu vrata iverka-laminat, zgoraj ravne knjižne police v zgornjem delu ","KR",0,0]
[89,1,"Knjižnica N09","Stol – vrtljiv, nastavljiv po višini, z naslanjalom, sedalo in naslanjalo iz vezane plošče, s kolesci","S2",0,0]
[90,6,"Knjižnica N09","Kvadratni ležeči boks - za otroške knjige  dim: 90 x 90  H:noge 30+ telo 30","ZS",0,0]
[91,4,"Knjižnica N09","Razstavni panoji, samostoječi, s kovinskim podnožjem",null,0,0]
[92,1,"Knjižnica N09","Kompozicija recepcija knjižnica: miza z delovno površino 320 x 80cm H: 75, s kovinskim podnožjem, z  levim  stranskim panelom  iz  iverke+melamin do višine H.75, z desnim stranskim panelom iz  iverke+melamin do višine 110cm ter s frontalnim panelom iverka+melamin, sestavljenim iz dveh višin (del do višine H.75 in del do H.110cm;); 4x  dvokrilna omara, iverka-melamin,  80x 37cm  H.110 za shranjevanje CD ( 2x  z  izvlečnimi policami);  ostalo po projektu",null,0,0]
[93,1,"Knjižnica N09","Predalnik na kolescih s 3 predali+1 vrhnjim nižjim predalom, s ključavnico, H.60cm","P ",0,0]
[94,4,"Knjižnica N09","Pano na zidu – plutovinast  (cca 100x60)","PA",0,0]
[95,2,"Knjižnica N09","Koš za smeti iz polipropilena","KS",0,0]
[]
[]
[96,25,null,"Tablice za oznake prostorov",null,0,0]
[]
[97,4,null,"Posoda za dežnike, kovinska, nizka z več odprtimi prekati",null,0,0]
[]
[98,2,null,"Obloga stopniščnih vreten iz masivnega bukovega lesa d=2cm, š=15cm,  l=ca 700cm",null,0,0]
[]
[99,3,null,"Oglasna tabla, zapiranje steklo, dim. 80 x 90, s ključavnico",null,0,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ OPREMA ŠOLE",null,null,null,0]
[]
["OPREMA TELOVADNICE"]
[]
[]
["Zap. št.","kos","Prostor","Opis"]
[null,null,null,"VGRAJENA ŠPORTNA OPREMA"]
[100,null,"telovadnica","Šolski program"]
[101,1,"telovadnica","PLEZALNI DROGOVI IN PLEZALNE VRVI  Plezala so na koleščkih in premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu. Garnitura je sestavljena: 2 plezalna droga 5m, 1 plezalna vrv 4,5 m in mornarska lestev (kvadratna dvopolna lestev).",null,0,0]
[102,12,"telovadnica","LETVENIK FIKSNI Letvenik dimenzije  260x90cm z zelenimi blazinami",null,0,0]
[103,1,"telovadnica","zaščitna mreža za okna in vrata 12,6m2 (okna) ",null,0,0]
[104,1,"telovadnica","mehka naletna obloga zelene barve, h=2m, l=46m",null,0,0]
[]
[]
[119,2,null,"KOŠARKA - Oprema za glavno košarkaško igrišče - 22x13m. Koš stenski odmični od 250-350",null,0,0]
[null,null,null,"Stenska konstrukcija za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen "]
[null,null,null,"neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito."]
[null,null,null,"Stenska konstrukcija koša se pritrjuje na AB steber in steno. "]
[null,null,null,"Odpiranje in zapiranje se izvaja preko sistema z drsnim ležajem in vzmetnim zapiralom. "]
[null,null,null,"Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material"]
[null,null,null,"za montažo, vsebovati mora:"]
[null,null,null,"- stenski okvir "]
[null,null,null,"- roka koša z drsnim mehanizmom dolžine do 220 cm"]
[null,null,null,"- plošča sekurit 180 x 105 cm z okvirjem in mehko zaščito "]
[null,null,null,"- zglobni obroč za košarko"]
[null,null,null,"- košarkarska mrežica tekmovalna"]
[null,null,null,"Skladno s SIST EN 1270"]
[]
[120,2,"telovadnica","Koš \"mini\" za stransko igrišče z regulacijo",null,0,0]
[null,null,null,"Stenska konstrukcija za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen "]
[null,null,null,"neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito."]
[null,null,null,"Stenska konstrukcija koša se pritrjuje na AB steber in steno. "]
[]
[null,null,null,"ROKOMET"]
[121,2,"telovadnica","rokometni gol s sidri",null,0,0]
[122,2,"telovadnica","zaščitna mreža za rokometnim golom",null,0,0]
[]
[null,null,null,"ŠPORTNE IGRE, RAZNA ŠPORTNA OPREMA"]
[134,2,"telovadnica","Univerzalno stoječe prevozno stojalo za športne igre",null,0,0]
[]
[null,null,"SKUPAJ OPREMA TELOVADNICE",null,null,null,0]

{"sheet":"Delovni list2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Delovni list3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}