{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Skupaj","List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Skupaj","index":0,"n_rows":432,"n_cols":8,"rows_kept":432,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"POPIS MATERIALA"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Investitor / naročnik:",null,null,"OBČINA AJDOVŠČINA"]
[null,null,null,"CESTA 5. MAJA 6 A"]
[null,null,null,"5270 AJDOVŠČINA"]
[]
["Vrsta in lokacija objekta:",null,null,"POKOPALIŠČNI OBJEKT COL"]
[]
[]
[]
["Vrsta projektne dokumentacije:",null,null,"PGD – POPIS MATERIALA"]
[]
[]
[]
["Vrsta načrta:",null,null,"ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA"]
[]
[]
[]
[]
["Številka projekta: ",null,null,"543-07"]
[]
[]
[]
[]
["Številka načrta: ",null,null,"52/07"]
{"$rows_empty":28}
[null,null,"POPIS MATERIALA - INSTALACIJE OBJEKTA"]
[]
[]
["VODOVNI MATERIAL",null,null,null,"   ","   ","EUR","…………………….."]
[]
[]
["STIKALNI BLOKI",{"$nulls":4},"   ","EUR"," …………………….."]
[]
[]
["SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE  ",{"$nulls":5},"EUR"," …………………….."]
[]
[]
["NN PRIKLJUČEK",{"$nulls":5},"EUR"," …………………….."]
[]
[]
["PRESTAVITEV TK PROSTOZRAČNEGA VODA",{"$nulls":5},"EUR"," …………………….."]
[]
[]
["IZVEDBA PID-a    3%",{"$nulls":4},"   ","EUR"," …………………….."]
[]
[]
[]
[]
["======================================================================"]
[]
["SKUPAJ :",{"$nulls":5},"EUR","…………………….."]
[]
["====================================================================== "]
[]
[]
[]
[]
["OPOMBA:"]
["Vsi proizvajalci so izbrani zaradi določitve tehničnih karakteristik, "]
["možno pa je izbrati drugega proizvajalca z enakimi karakteristikami."]
{"$rows_empty":27}
["VODOVNI MATERIAL",null,null,"Dobava, montaža, prevoz in preizkus"]
[]
["Plastična instalacijska cev rebrasta d=13,5mm"]
["m",150]
[]
["Plastična instalacijska cev rebrasta ojačana d=13,5mm"]
["m",50]
[]
["Plastična instalacijska cev rebrasta d=16mm"]
["m",150]
[]
["Plastična instalacijska cev rebrasta ojačana d=16mm"]
["m",50]
[]
["Plastična instalacijska cev rebrasta ojačana d=23mm"]
["m",50]
[]
["Doza p/o Gewiss 100x100mm"]
["kos",10]
[]
["Doza p/o Gewiss 80x80mm"]
["kos",30]
[]
["Doza p/o Gewiss 3 modulna"]
["kos",25]
[]
["Doza p/o Gewiss 4 modulna"]
["kos",5]
[]
["Izenačevanje potencialov izvedeno v p/o dozi Gewiss 120x80 ali podobna s sponkami in vsemi spoji"]
["kos",1]
[]
["Vodnik za izenačevanje potencialov P/F 6 mm2 povlečen po kabelskih policah oz. "]
["uvlečen v izolirno cev d= 13,5 mm ali PN cev 13,5 mm, komplet z vezavo"]
["m",50]
[]
["Fiksni priključek p/o "]
["kos",8]
[]
["Priklop fiksnih priključkov "]
["kos",8]
[]
["Vtičnica enofazna 230V, 16A p/o modularne izvedbe tip Gewiss ali podobno, komplet "]
["kos",12]
[]
["Stikalo navadno p/o modularne izvedbe 10A, 230V tip Gewiss"]
["kos",7]
[]
["Stikalo močnostno p/o modularne izvedbe 16A, s tlivko 230V tip Gewiss"]
["kos",1]
[]
["Žica H07-VK 1,5 mm2"]
["m",1000]
[]
["Žica H07-VK 2,5 mm2"]
["m",600]
[]
["Kabel NYY-J 5x6 mm2"]
["m",40]
[]
["Kabel NYY-J 2x2,5 mm2"]
["m",40]
[]
["Kabel NYY-J 3x2,5 mm2"]
["m",45]
[]
["Drobni material 5%"]
[]
["Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije"]
["kpl",1]
[]
[]
["===================================================================="]
["Skupaj vodovni material :",null,"EUR",null,"………………………………………………"]
["===================================================================="]
[]
[]
[]
["STIKALNI BLOKI",null,null,"Dobava, montaža, prevoz in preizkus"]
[]
["Stikalni blok SB-V je p/o z enokrilnimi vrati, trivrstni, 39 modulni Schnaider Pragma PRA16313 ali podoben"]
["-","glavnim stikalom SV325",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI4 25/0,5A",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","instalacijski odklopnik ETIMAT10 16A C, enopolni",{"$nulls":4},"kos",11]
["-","instalacijski odklopnik ETIMAT10 10A C, enopolni",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","odvodnik prenapetosti ETITEC C",{"$nulls":4},"kos",4]
["-","ničelna in ozemljitvena zbiralka",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema",{"$nulls":4},"kpl",1]
["-","forel s fotouporom Finder 11.01",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","izbirno stikalo 1-0-2 ABB 221-4",{"$nulls":4},"kos",1]
[null,"vrstne sponke, drobni material"]
["Drobni material 5%"]
[]
["kos",1]
[]
[]
[]
[]
["Merilno priključna omara PMO opremljena z:"]
["-","trifaznim dvotarifnim števem 400V, 10-40A",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","tarifni odklopnik 400V, 32A, tripolni",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","odvodnik prenapetosti ETITEC B",{"$nulls":4},"kos",4]
["-","ničelna in ozemljitvena zbiralka",{"$nulls":4},"kos",1]
["-","napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema",{"$nulls":4},"kpl",1]
[null,"vrstne sponke, drobni material"]
["Drobni material 5%"]
[]
[]
["===================================================================="]
["Skupaj stikalni bloki :",null,"EUR",null,"………………………………………………"]
["===================================================================="]
[]
[]
["STRELOVOD",null,null,"Dobava, montaža, prevoz in preizkus"]
[]
["Valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm"]
["m",80]
[]
["Valjanec Fe/Zn 20 x 3 mm"]
["m",40]
[]
["Cu žica Φ 8 mm"]
["m",50]
[]
["Žica H07V-K 16 mm2 rumeno-zelena"]
["m",30]
[]
["Preizkusni spoj izveden v talni dozi Hermi "]
["kos",2]
[]
["Spojka križna RF"]
["kos",10]
[]
["Talna doza Hermi za preizkusni spoj s pokrovom"]
["kos",2]
[]
["Ostali pritrdilni material"]
["Kos",50]
[]
["Ostali vijačeni ali varjeni spoji"]
["kos",100]
[]
["Drobni in vezni materiali, ki v popisu niso zajeti,  5%"]
[]
["Izvedba meritev za strelovodno instalacijo"]
["kos",1]
[]
[]
["===================================================================="]
["Skupaj strelovod :",null,"EUR",null,"………………………………………………"]
["===================================================================="]
[]
[]
["NN PRIKLJUČEK",null,null,"Dobava, montaža, prevoz in preizkus"]
[]
["NN nadzemni kabelski snop NA2XY 4x16 mm2 od konzole do stebra"]
["skupaj s priklopom in kabelsko spojko"]
["m",25]
[]
["Betonski drog K10 postavljen v pripravljen temelj in pritrjen"]
["kos",0,"    že zajeto pri zidarskih delih"]
[]
["Izkop kabelskega kanala 0,4 x 0,8 m v terenu IV. ktg.-strojno"]
["m",18]
[]
["Polaganje cevi stigmaflex  Φ 110 mm v kabelski kanal, zasutje s peskom, in"]
["prevlačenje jeklene vrvi v cevi",null,null,null," "]
["m",20]
[]
["Izdelava kabelskega jaška  Φ  60 cm z enojnim LTŽ pokrovom za"]
["lahek promet 60 x 60 cm, z izkopom"]
["Kos",1]
[]
["Izdelava kabelskega jaška  Φ  40 cm z enojnim LTŽ pokrovom za"]
["lahek promet 40 x 40 cm, z izkopom"]
["Kos",1]
[]
["Zasip kabelskega kanala z nabijanjem v slojih 0,3 x 0,8 m",{"$nulls":4},"  "]
["m",20]
[]
["Izdelava geodetskega posnetka kabelske trase",{"$nulls":4},"   "]
["m",50]
[]
["Polaganje opozorilnega traku v globini 40 cm",null,null,null," "]
["m",20]
[]
["Odvoz odvečnega materiala, ureditev okolice",null,null,null," "]
["kpl",1]
[]
["Priprava dela, zaključna dela in nadzor"]
["kpl",1]
[]
["Tehnični nadzor  pooblaščenega  nadzornega  "]
["organa Elektro Primorska-predvideno "]
["EUR"]
[]
["Priprava in zavarovanje gradbišča,  ureditev  "]
["prometne in svetlobne signalizacije-predvideno "]
["EUR"]
["."]
["Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik,"]
["obračun na osnovi dejanskih stroškov za delo, "]
["material in prevoz – predvideno"]
["EUR"]
[]
["Zaščita za kabel na stebru"]
["kos",1]
[]
["Izvedba meritev inštalacije in ozemljitvene upornosti"]
["kpl",1]
[]
[]
["===================================================================="]
["Skupaj NN priključek :",null,"EUR",null,"………………………………………………"]
["===================================================================="]
[]
[]
["PRESTAVITEV TK PROSTOZRAČNEGA VODA"]
[]
["Odstranitev dela obstoječega prostozračnega voda med dvema stebroma na "]
["na območju gradnje"]
["kpl",1]
[]
["Zakoličba kabelske kanalizacije"]
["m",40]
[]
["TK53 UM 50 x 4 x 0,6 mm"]
["m",60]
[]
["Izdelava betonskega kabelskega  jaška 1x1x1,2m, (strojni izkop), v "]
["zemljišču IV. ktg., jašek opremljen z LTŽ pokrovom "]
["TELEFON","/ lahki promet"]
["kos",1]
[]
["Izdelava kabelskega uvoda (lijaka) na  ka- "]
["belskem jašku, z obdelavo odprtine, kapacitete 1 cev"]
["Kos",2]
[]
["Izdelava KK (strojni izkop) 0,4 x 0,8 m v zemljišču IV.ktg"]
["polaganje stigmaflex cevi 1 x PVC 110/103,6 mm"]
[" v globini 0,8 m, zasip z utrjevanjem v slojih po 20 cm,"]
[" nakladanje  in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase"]
["m",40]
[]
["Uvlačenje TK53 kabla v kabelsko kanalizacijo, "]
["čiščenje cevi, uvlačenje predvleke, kabel kapacitete"]
["do 50 x 4"]
["m",60]
[]
["Zaščita kabla na drogu dolžine 5 m"]
["kos",2]
[]
["Polaganje opozorilnega traku v globini 40 cm"]
["m",40]
[]
["Dobava in montaža evidenčne ploščice za "]
["označevanje TK kabla v kabelskih jaških "]
["kos",1]
["."]
["Električne meritve kablov v  skladišču  na  bobnu,"]
["kapacitete do 50 x 4 "]
["par",1]
["."]
["Električne meritve položenih kabelskih dolžin, "]
["pred spajanjem, kapacitete do 50 x 4"]
["par",1]
[]
["Končne električne meritve merilne službe, z  "]
["izdelavo merilnih rezultatov "]
["par",1]
[]
["Izdelava izvršilnega načrta KK s potekom kabla, ki"]
["obsega situacijski in shematski načrt "]
["km",0.04]
[]
["Dopolnitev obstoječih izvršilnih načrtov,  obračun "]
["po dejanskih stroških-predvideno"]
["EUR"]
["."]
["Izdelava projekta izvršenih del - predvideno"]
["EUR"]
[]
["Vris TK omrežja v podzemni kataster,  obračun  "]
["po dejanskih stroških-predvideno "]
["EUR"]
[]
["Ureditev poškodovanih pločnikov in dvorišč, "]
["ozelenitev poškodovanih travnatih površin, "]
["obračun po dejanskih stroških – predvideno"]
["EUR"]
[]
["Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih  "]
["vodov (voda) in sodelovanje nadzornih "]
["organov lastnikov vodov pri izvajanju  del, "]
["obračun po dejanskih stroških - predvideno"]
["EUR"]
["."]
["Tehnični nadzor  pooblaščenega  nadzornega  "]
["organa TELEKOM Slovenije-predvideno "]
["EUR"]
[]
["Priprava in zavarovanje gradbišča,  ureditev  "]
["prometne in svetlobne signalizacije-predvideno "]
["EUR"]
["."]
["Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik,"]
["obračun na osnovi dejanskih stroškov za delo, "]
["material in prevoz – predvideno"]
["EUR"]
[]
["===================================================================="]
["Skupaj prestavitev TK :",null,"EUR",null,"………………………………………………"]
["===================================================================="]

{"sheet":"List1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}