{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OBJEKT"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OBJEKT","index":0,"n_rows":82,"n_cols":5,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","11          ","GRADBENO OBRTNIŠKA DELA                                                                                                                                                                                                                                       "]
["                     ","1101        ","PRIPRAVLJALNA DELA                                                                                                                                                                                                                                            "]
["                     ","1102        ","ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "]
["                     ","1103        ","BETONSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 "]
["                     ","1104        ","TESARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 "]
["                     ","1105        ","IZOLACIJE,DILATACIJE,ZGORNJI USTROJ     KROV                                                                                                                                                                                                                  "]
["                     ","1106        ","ODVODNJAVANJE                                                                                                                                                                                                                                                 "]
["                     ","1107        ","RAZNA DELA                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["                     ","1101        ","PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA                                                                                                                                                                                                                                     "]
["                     ","110101      ","Rezanje asfalta v skupni debelini       10 cm.                                                                                                                                                                                                                ",30,"m1  "]
["                     ","110102      ","Rušenje asfalta.                                                                                                                                                                                                                                              ",50,"m2  "]
["                     ","110103      ","Rušenje kovinske cestne varnostne       ograje višine 1,10 m z odvozom v        stalno deponijo do 10,00 km z vsemi     stroški deponiranja.                                                                                                                  ",12,"m1  "]
["                     ","110104      ","Rušenje enojne odbojne ograje z         odvozom v stalno deponijo do 10,00 km   z vsemi stroški deponiranja.                                                                                                                                                  ",6,"m1  "]
["                     ","110105      ","Rušenje granitnih robnikov 12/20 cm z odvozom v stalno deponijo do 10 km.                                                                                                                                                                                   ",12,"m1  "]
["                     ","110106      ","Rušenje ab hodnikov z odvozom ruševin   v stalno deponijo do 10,00 km  s predelavo.                                                                                                                                                  ",8,"m3  "]
["                     ","110107      ","Zarezanje šlicev v ab.konstrukcijo krilnih zidov globine 6 cm.                                                                                                                                                                                           ",12,"m1  "]
["                     ","110108      ","Rušenje krilnih zidov z odvozom ruševin v stalno deponijo do 10,00 km s predelavo.                                                                                                                                                               ",15,"m3  "]
["                     ","1101        "," PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA                                                                                                                                                                                                                                            "," "," "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "," "," "]
["                     ","1102        "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "," ","    "]
["                     ","110201      ","Strojni izkop gradbene jame v terenu    III.-IV.ktg.globine do 4,00 m za        podaljšek prepusta z odvozom materiala  v začasno deponijo do 500 m.                                                                                                          ",891,"m3  "]
["                     ","110202      ","Ročno planiranje pod temelji.                                                                                                                                                                                                                                 ",154,"m2  "]
["                     ","110203      ","Izdelava zasipnega klina iz kamnitega   materiala v plasteh z utrjevanjem.                                                                                                                                                                                    ",70,"m3  "]
["                     ","110204      ","Zasutje za objektom z materialom od     izkopa z dovozom iz deponije,           utrjevanje v plasteh z utrjevanjem.                                                                                                                                           ",363,"m3  "]
["                     ","110205      ","Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja.                                                                                                                                                          ",528,"m3  "]
["                     ","1102        "," ZEMELJSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                "," "," "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "," ","    "]
["                     ","1103        "," BETONSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 "," ","    "]
["                     ","110301      ","Izdelava podložnega betona pod          temelji in prehodnimi ploščami z        betonom C8/10 prereza do 0,12           m3/m2,m1.                                                                                                                             ",40,"m3  "]
["                     ","110302      ","Betoniranje ab konstrukcij z            vodotesnim  betonom C 25/30             prereza 0,12-0,30 m3/m2,m1 z            dodatki XC4,XD3,XF3,PV-2.               (prehodne plošče)                                                                             ",70,"m3  "]
["                     ","110303      ","Betoniranje ab konstrukcij z            vodotesnim betonom C 25/30              prereza nad 0,30 m3/m2,m1               z dodatki XC4,XD3-PV2.                  (temelji,zidovi,krilni zidovi,plošča)                                                         ",156,"m3  "]
["                     ","110304      "," Betoniranje ab konstrukcij z            vodotesnim  betonom C 25/30             prereza 0,12-0,30 m3/m2,m1 z            dodatki XC4,XD3,XF3,PV-2.(robni venci)                                                                                 ",6,"m3  "]
["                     ","110306      ","Dobava in polaganje rebraste armature   Bst 500 S premera do fi 12 mm.                                                                                                                                                                                        ",14823,"kg  "]
["                     ","110307      ","Isto kot 06 le armatura nad fi 12 mm.                                                                                                                                                                                                                         ",9882,"kg  "]
["                     ","1103        ","BETONSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 "," "," "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "," ","    "]
["                     ","1104        ","TESARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 "," ","    "]
["                     ","110401      ","Izdelava dvostranskega opaža temeljev z razopaženjem,čiščenjem in prenosi.                                                                                                                                                                      ",100,"m2  "]
["                     ","110402      ","Izdelava dvostranskega opaža ab sten prepusta in krilnih zidov višine 3,00 m z razopaženjem,čiščenjem  odrom in vsemi prenosi.                                                                                                               ",222,"m2  "]
["                     ","110403      ","Izdelava,opaža prekladne konstrukcije   z višino podpiranja 2,00 - 4,00 m z     razopaženjem,čiščenjem in vsemi         prenosi.                                                                                                                              ",111,"m2  "]
["                     ","110404      ","Izdelava opaža prehodnih plošč z        razopaženjem,čiščenjem in vsemi         prenosi.                                                                                                                                                                      ",23,"m2  "]
["                     ","110405      ","Izdelava opaža za robne vence z         razopaženjem,čiščenjem in vsemi         prenosi.                                                                                                                                                                      ",16,"m2  "]
["                     ","110406      ","Dobava in montaža pvc cevk fi 5 cm      dolžine 45 cm v opaž sten za odvod      pronicujoče vode.                                                                                                                                                             ",15,"kd  "]
["                     ","1104        "," TESARSKA DELA                                                                                                                                                                                                                                                 "," "," "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "," ","    "]
["                     ","1105        "," IZOLACIJE,DILATACIJE,ZGORNJI USTROJ     KROV                                                                                                                                                                                                                  "," ","    "]
["                     ","110501      ","Izdelava enoplastne vodoravne hidroizolacije z varilnimi trakovi za mostove s steklenim voalom,bitumenska lepilna masa,osnovni bitum.premaz.                                                                    ",110,"m2  "]
["                     ","110502      ","Izdelava enoplastne vertikalne          hidroizolacije z varilnimi trakovi s    steklenim voalom in osnovnim            bitumenskim premazom ter zaščita s      filcem 400 gr.                                                                                ",120,"m2  "]
["                     ","110503      ","Dobava in vgrajevanje betonskih         dvignjenih predfabriciranih robnikov    15/25 cm komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                ",12,"m1  "]
["                     ","110504      ","Dobava in vgrajevanje granitnih         predfabriciranih robnikov položenih     ležeče dim.20/12 cm komplet z vsemi     deli.                                                                                                                                 ",17,"m1  "]
["                     ","110505      ","Dobava in polaganje betonskih           tlakovcev deb.6 cm komplet s peščeno    podlago deb.5 cm.                                                                                                                                                             ",20,"m2  "]
["                     ","110506      ","Izdelava tamponske podlage v debelini   25 cm z razgrinjanjem in valjanjem.     Dobava in polaganje tamponske podlage   gran.0-32 mm v deb.30 cm.                                                                                                             ",30,"m3  "]
["                     ","110507      "," Fino planiranje in valjanje tamponske   podlage.                                                                                                                                                                                                              ",100,"m2  "]
["                     ","110508      "," Dobava in polaganje zaporno obrabne     plasti bitumenskega betona AB 8S        v deb.3 cm komplet z vsemi deli.                                                                                                                                              ",100,"m2  "]
["                     ","110509      "," Dobava in polaganje                     bitumenskega drobljenca BD 22S          v deb.8 cm komplet z vsemi deli.                                                                                                                                              ",100,"m2  "]
["                     ","110510      "," Dobava in montaža pvc cevi fi 80 mm     za instalacijske vode.                                                                                                                                                                                                ",30,"m1  "]
["                     ","110511      "," Dobava in montaža enojne odbojne        pocinkane ograje komplet z vsemi deli.                                                                                                                                                                                ",18,"m1  "]
["                     ","110512      "," Izdelava dilatacije med novim in        obstoječim objektom s stiroporom deb.5  cm.                                                                                                                                                                           ",18,"m2  "]
["                     ","110513      "," Dobava in montaža polovičnega I 18      profila.                                                                                                                                                                                                              ",38.5,"m1  "]
["                     ","110514      "," Izdelava dilatacije med prehodno        ploščo in prekladno konstrukcijo s      stiroporom deb.5 cm širine 10 cm in     zalitje s trajnoelastičnim kitom.                                                                                                     ",38.5,"m1  "]
["                     ","110515      "," Zalitje dilatacij s trajnoelastičnim    kitom širine 5 cm.                                                                                                                                                                                                    ",56,"m1  "]
["                     ","1105        "," IZOLACIJE,DILATACIJE,ZGORNJI USTROJ     KROV                                                                                                                                                                                                                  "," "," "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "," ","    "]
["                     ","1106        "," ODVODNJAVANJE                                                                                                                                                                                                                                                 "," ","    "]
["                     ","110601      "," Izdelava kamnometa v deb.30 cm          vključno s podlago iz pustega betona    v deb.15 cm in stičenjem stikov s       f.c.m.1:3.                                                                                                                            ",121.5,"m2  "]
["                     ","110602      "," Izdelava glinenega ali betonskega       naboja prereza 0,12-0,30 m3/m2,m1.                                                                                                                                                                                    ",7,"m3  "]
["                     ","1106        "," ODVODNJAVANJE                                                                                                                                                                                                                                                 "," "," "]
["                     ","            ","                                                                                                                                                                                                                                                               "," ","    "]
["                     ","1107        "," RAZNA DELA                                                                                                                                                                                                                                                    "," ","    "]
["                     ","110701      "," Projektantski nadzor.                                                                                                                                                                                                                                         ",10,"ur  "]
["                     ","110702      "," Geotehnični nadzor.                                                                                                                                                                                                                                           ",10,"ur  "]
["                     ","110703      "," Izdelava projektov za pid in pov.                                                                                                                                                                                                                             ",0,"kpl "]
["                     ","110704      "," Urejanje prometa med časom gradnje.                                                                                                                                                                                                                           ",1,"oce "]
["                     ","1107        "," RAZNA DELA                                                                                                                                                                                                                                                    "," "," "]