{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Rekapitulacija","Vodovod","Kanalizacija","Oprema po požarni študiji"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rekapitulacija","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[]
[null,"PZI Šola BUDANJE - spr. prostori KS:"]
[null,"(Dobava in montaža):"]
[]
[null,"REKAPITULACIJA:"]
[]
[null,"VODOVOD"]
[1,"SANITARNA OPREMA"]
[2,"HLADNA, TOPLA VODA IN CIRKULACIJA - RAZVOD"]
[3,"VODOVODNI PRIKLJUČEK"]
[4,"SPLOŠNO"]
[]
[null,"KANALIZACIJA"]
[5,"VERTIKALNA KANALIZACIJA"]
[6,"SPLOŠNO"]
[]
[null,"ZAHTEVE PO POŽARNI ŠTUDIJI"]
[7,"APARATI ZA GAŠENJE POŽARA"]
[8,"SPLOŠNO"]
[]
[null,"SKUPAJ:"]

{"sheet":"Vodovod","index":1,"n_rows":71,"n_cols":6,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"VODOVOD"]
[null,"SANITARNA OPREMA"]
[1,"Stranišče:","kom",2]
[null,"*školjka, viseča"]
[null,"*deska s pokrovom, odbijači, gumi manšeto"]
[null,"*podometni splahovalnik z dvokoličinsko tipko"]
[null,"*z veznim materialom "]
[null,"*pritrdilni in tesnilni material"]
[2,"Umivalnik 460x350:","kom",3]
[null,"*enoročna mešalna baterija za umivalnik"]
[null,"*kromiran sifon z rozeto"]
[null,"*z veznim materialom in ventiloma"]
[null,"*pritrdilni in tesnilni material"]
[3,"Pisoar:","kom",1]
[null,"*kljunasti izplak. stenski pisoar "]
[null,"*samosprožilni sifon na fotocelico"]
[null,"*z veznim materialom in ventili"]
[null,"*pritrdilni in tesnilni material"]
[4,"Tuš kad 90x90cm","kom",2]
[null,"*akrilna kabina"]
[null,"*zidna enoročna mešalna baterija z zgornjo prho"]
[null,"*sifon za tuš"]
[null,"*z veznim materialom in ventiloma"]
[null,"*pritrdilni in tesnilni material"]
[5,"Armatura za pomivalno korito:","kom",1]
[null,"*enoročna mešalna baterija za pomivalno korito"]
[null,"*odlivno prelivna armatura s čepom in verižico"]
[null,"*z veznim materialom in ventiloma"]
[null,"*pritrdilni in tesnilni material"]
[6,"Držalo za toaletni papir ","kom",2]
[7,"Držalo za papir zloženko","kom",3]
[8,"Milnik","kom",3]
[null,"Sanitarna oprema",null,null,"Skupaj"]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"HLADNA, TOPLA VODA IN CIRKULACIJA - RAZVOD"]
[9,"Podometni krogelni ventil s kapo"]
[null,"DN15","kom",4]
[10,"Alumplast cev - komplet s fazonskimi kosi"]
[null,"DN15","m",70]
[null,"DN20","m",20]
[11,"Izolacija Armaflex AC debeline 6mm"]
[null,"DN15","m",70]
[null,"DN20","m",20]
[12,"Izdelava stenskih prebojev in utorov","ur",4]
[null,"Hladna in topla voda - razvod",null,null,"Skupaj"]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"VODOVODNI PRIKLJUČEK"]
[13,"Vodovodna cev PE100 - 10bar, z zaščitnim plaščem"]
[null,"D32 - DN25","m",2]
[14,"Prehodni kos","kom",1]
[null,"Hišni priključek",null,null,"Skupaj"]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"SPLOŠNO"]
[15,"Tlačna preizkušnja vodovoda","kompl",1]
[16,"Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, klorni šok","kompl",1]
[17,"Transportni in ostali splošni stroški","kompl",1]
[18,"Priprava dokumentacije, navodil za obrat. in vzdrž.","kompl",1]
[19,"Čiščenje po končanih delih","kompl",1]
[null,"Splošno",null,null,"Skupaj"]

{"sheet":"Kanalizacija","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"KANALIZACIJA"]
[null,"VERTIKALNA KANALIZACIJA"]
[1,"PVC cevi - komplet s fazonskimi kosi"]
[null,"DN50","m",22]
[null,"DN110","m",17]
[2,"PVC kapa za odzračevanje - kompletno z obrobo"]
[null,"DN110","kom",2]
[3,"Čistilni kos PVC"]
[null,"DN110","kom",2]
[5,"Izolacija Armaflax AC v ploščah"]
[null,"debelina 6mm","m2",6]
[4,"PE talni sifon, HL, št. 301, nerjaveča plošča, sifon s povratnim zaklopom."]
[null,"10x10 cm","kom",4]
[6,"Izdelava stenskih prebojev in utorov","ur",6]
[null,"Vertikalna kanalizacija",null,null,"Skupaj"]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"SPLOŠNO"]
[7,"Tlačna preizkušnja kanalizacije","kompl",1]
[8,"Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled","kompl",1]
[9,"Transportni in ostali splošni stroški","kompl",1]
[10,"Priprava dokumentacije, navodil za obrat. in vzdrž.","kompl",1]
[11,"Čiščenje po končanih delih","kompl",1]
[null,"Splošno",null,null,"Skupaj"]

{"sheet":"Oprema po požarni študiji","index":3,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"ZAHTEVE PO POŽARNI ŠTUDIJI"]
[]
[null,"APARATI ZA GAŠENJE POŽARA"]
[1,"Ročni gasilni aparat na prah S - 6 kg","kos",3]
[null,"Aparati za gašenje požara",null,null,"Skupaj"]
[]
["Št.","Opis materiala in del","EM","Kol.","Cena/EM","ZNESEK"]
[]
[]
[null,"SPLOŠNO"]
[2,"Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled","kompl",1]
[3,"Transportni in ostali splošni stroški","kompl",1]
[4,"Čiščenje po končanih delih","kompl",1]
[null,"Splošno",null,null,"Skupaj"]
{"$rows_empty":8}
[null," "]